Ферма баскетбольная вынос 2,0м для щита из оргстекла 1,8х.1,05м 
                                                                                                                                 ТУ-9610-002-51879206-2009г

             Руководство по эксплуатации

Ферма баскетбольная вынос 2,0 м для щита из оргстекла 
1. Назначение.

Ферма баскетбольного щита предназначена для крепления щита размером 1,8х1,05м, изготовленного из поликарбоната  или оргстекла (производства фабрики Аналитика).  Посадочный размер на щите 1060х850.
Ферма предназначена в качестве спортивного оборудования для игры в баскетбол. Устанавливается на стене с помощью анкеров (в комплект не входят). Для дополнительной фиксации фермы на стене предусмотрены страховочные растяжки.  
2. Техническая характеристика.

Размеры:   Вынос от стены  -  2000 мм ;   Высота -1000мм  ;

Ширина  - 1200мм ;  Масса изделия -50 кг.
3. Комплектация.

	1. Боковина  левая
	1 шт.

	2. Боковина  правая
	1 шт.

	3. Стяжка
	2 шт.

	4. Настенный кронштейн растяжки
	2 шт.

	5. Растяжка
	2 шт.

	6. Талреп
	2 шт.

	7. Болт с кольцом М12
	2 шт.

	8 Шайба 12
	4 шт.

	9 Гайка М12
	2 шт.

	10. Болт М8
	8 шт.

	11. Гайка  М8
	8 шт.

	12. Шайба 8
	8 шт.


 4. Устройство изделия.

Ферма представляет собой сборно-разборную конструкцию из боковин [1] , [2] и стяжек [3], скрепленных между собой с помощью крепежа [10, 11 , 12 ] . Боковины представляют собой сварные рамы из профильных труб  40х40 покрытые порошковой краской. Стяжки представляют собой отрезки труб 40х40 с присоединительными фланцами покрытые порошковой краской. Боковины соединяются со стяжками с помощью крепежа [10,11,12] .  На ферму могут устанавливаться щиты с присоединительным размером 1060х850 .  Крепление к стене выполняется с помощью анкеров (в комплект не входят)  .Для дополнительной фиксации в комплект фермы входят настенные кронштейны [4]  и страховочные растяжки [5] с талрепами [6].  
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Рисунок 2
5. Установка.

Ферма баскетбольная в сборе крепится к стене на высоте, обеспечивающей требование по расположению верхнего края кольца от уровня площадки (пола или паркета) 3,05 м.

Учитывая, что ферма поставляется не в комплекте с баскетбольным щитом фабрики изготовителя, рекомендуем произвести сборку фермы со щитом и определить фактический параметр А (рис.3).

Ферма выполнена с монтажными отверстиями для крепления щита расположенными друг от друга на расстоянии: по горизонтали 1060 мм, по вертикали 850 мм, под болт М10. Если заказчик имеет щит с другими  размерами для крепления к ферме, целесообразно скорректировать их под указанные размеры фермы.

Ферма крепится к стене при помощи анкерных шпилек. Размер анкерных шпилек подбирается в зависимости от фактически имеющегося материала стен в зале. Для дополнительной фиксации  фермы  следует установить настенные кронштейны [4] и растяжки [5]. Соединить растяжки [5] с фермой и настенными кронштейнами через талрепы [6] и болты с кольцами [7]. Выполнить натяжение растяжек с помощью  талрепов.
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Рисунок 3
6. Указание мер безопасности.

 Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается устанавливать стены не обладающие достаточной несущей способностью.  Ферма со щитом является  спортивным оборудованием. Не допускайте игроками захватов кольца и провисания на конструкции.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

         Эксплуатация и транспортировка фермы должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ферма должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 

Ферма баскетбольная вынос 2,0 м для щита из оргстекла признана годной к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие фермы  требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации фермы  12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

                   Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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