	[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Дуга для подлезания h=30, 40, 50, 60 см

ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Дуга для подлезания h=30, 40, 50, 60 см

	[image: image2.png]





1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Дуга для подлезания h=30, 40, 50, 60 см» (далее Дуга), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Дуга предназначена для детей младшего возраста в качестве вспомогательного оборудования, устанавливаемого в дошкольных учреждениях. Дугу рекомендуется использовать на открытых спортивных площадках.
2. Технические характеристики.

Дуга изготавливается 4-х размеров по Таблице №1
Таблица №1

	Размеры
	Дуга h=30см
	Дуга h=40см
	Дуга h=50см
	Дуга h=60см

	Высота, мм
	360
	460
	560
	660

	Ширина, мм
	680
	680
	680
	680

	Глубина, мм
	200


3. Комплектность.
Таблица №2
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Дуга h=30 (40, 50, 60)см
	1

	2
	Паспорт
	1

	3
	Упаковка (п\э плёнка)
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция Дуги представляет собой совокупность планок из влагостойкой фанеры 9мм соединенных в арку. Арка установлена и закреплена на двух опорах выполненных из влагостойкой фанеры толщиной 18мм. Дуга покрыта лаком.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию оборудования

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. Не допускается установка дуг на неровные поверхности.

Перед началом эксплуатации изделия проверить правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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