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Перекладины стационарные разноуровневые
Подтягивание из виса на высокой перекладине 108мм 
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ПАСПОРТ
Перекладины стационарные разноуровневые (для выполнения испытания (теста) "Подтягивание из виса на высокой перекладине") 108мм
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Перекладины стационарные разноуровневые (для выполнения испытания (теста) "Подтягивание из виса на высокой перекладине") 108мм» (далее Перекладины), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Перекладины представляют собой уличное спортивное оборудование, они предназначены для сдачи нормативов по Подтягиванию из виса на высокой перекладине. Устанавливаются на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее её от осадков и ультрафиолетового излучения. Установка снаряда производится путем бетонирования опорных столбов в грунт.


2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина -                                                               4332 мм
Ширина -                                                            148 мм
Высота в установленном виде -                      2629 мм
Вес: -                                            130 кг.


3. Комплектация.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб 2610
	1

	2
	[bookmark: _GoBack]Столб 2910
	1

	3
	Столб 3300
	2

	4
	Перекладина с хомутами
	3

	5
	Заглушка пластиковая
	4

	6
	Паспорт изделия
	1

	7
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рис. 1 Общий вид.
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Рис.2 Габаритные размеры.
4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из Столбов [1,2,3], Перекладин с хомутами [4] и Заглушек [5].
Столбы [1,2,3] представляют собой сварную конструкцию из трубы стальной 108мм и арматуры под бетонирование, сверху установлена пластиковая        заглушка [5].
Перекладины [4] изготовлены из трубы 34мм, на торцах установлены   хомуты для крепления к столбам.
Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием. Открытые торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить разметку на площадке под бетонирование опорных столбов и выкопать колодцы диаметром не менее 400мм и глубиной 700мм (См. рис. 2).
2) Собрать изделие согласно рис.1, 2.
3) Выполнить бетонирование опорных столбов.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Резьбовые соединения должны еженедельно осматриваться, при необходимости подтягиваться.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).










7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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