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Внимание!


Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности содержащимися в настоящем паспорте.

1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Планка для прыжков в высоту» (далее - планка), что дает общее представление о конструкции изделия и требованиях к нему.


Планка предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования к стойкам для прыжков в высоту. Изделие может использоваться в помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, игр и развлечений детей, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.

Для производства изделия использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.
2. Технические характеристики.

Возможные габаритные размеры изделия:


длина — 2000; 3000; 4000 мм.


диаметр — 23 и 30 мм

Масса изделия - не более 3 кг.
3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Планка в сборе
	1

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Планка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из алюминиевой трубы заданной длины и диаметра и закрепленных на её концах двух пластиковых заглушек.


В некоторых вариантах труба подвергается порошковой окраске. Вокруг трубы через равные промежутки наклеена синяя клейкая лента.


Пластиковые заглушки крепятся на концах трубы с помощью саморезов 4,2х13.

Изделие упаковывается в п\э пленку.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию данного оборудования.


Изделие поставляется в собранном виде и готовым к эксплуатации.


Планка устанавливается на заданной высоте строго в горизонтальной плоскости,  перекосы не допускаются. При установке концы планки ложатся на площадки стоек для прыжков в высоту (в комплекте не идут) установленные перед зоной приземления. Расстояние между стойками выбирается в зависимости от длины планки.

6. Указание мер безопасности.

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. 


Перемещение изделия необходимо производить навесу в горизонтальном положении.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. 


Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается эксплуатация изделия при перекосе перекладины.


Планка должна свободно размещаться на на площадках стоек для прыжков в высоту, категорически запрещается жесткое закрепление планки.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к оборудованию, такое как умышленные удары по изделию и провисание на изделии.

7. Условия транспортировки и хранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Гарантийные обязательства.


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях.


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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