ПАСПОРТ

Ферма баскетбольная на колонну
вынос 0,5м для щита 1,2х0,9м
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1. Общие положения

Ферма баскетбольная вынос 0,5м предназначена для крепления тренировочного щита размером 1,2х0,9м как из фанеры так и оргстекла. Ферма крепится к столбу сечением не менее 400х400ммм.
Ферма применяется в качестве спортивного оборудования для игры в баскетбол или в залах, размеры которых не позволяют устанавливать щиты стандартных игровых размеров (1,8х1,05м) или устанавливаются на боковых стенах зала для тренировок и отработки бросков в корзину.

2. Технические параметры

Ферма имеет вынос от столба 0,5м, изготовлена из стальной профильной трубы 60х60 мм и 60х30. Консоль фермы выполнена цельносварной со съемными элементами для крепления щита.
Покрытие – порошковая краска.
Вес фермы в сборе без щита, кг – 12
Допустимая нагрузка на ферму не более, кг - 150

3. Комплект поставки

1 Консоль фермы                              -  1 шт.

2 Стяжка под щит                             -  2 шт.

3 Кронштейн к щиту                        -  2 шт.

4 Болт М10х30                                  -  4 шт.

5 Болт М10х70                                  -  2 шт.
6 Болт М10х130                                 - 1 шт.
7 Болт М12х90                                  -  4 шт.
8 Гайка М10                                      -  3 шт.

9 Гайка М12                                      -  4шт.

10 Шайба М10                                  -  14 шт.

11 Шайба М12                                  -  4 шт.
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	Рис. 1. Общий вид фермы


4. Порядок установки

Ферма баскетбольная в сборе крепится к стене на высоте, обеспечивающей требование по расположению верхнего края кольца от уровня площадки (пола или паркета) 3,05 м.

Учитывая, что ферма поставляется не в комплекте с тренировочным баскетбольным щитом фабрики изготовителя, рекомендуем произвести сборку фермы со щитом и кольцом.

Ферма выполнена с монтажными отверстиями для крепления тренировочного щита. Если заказчик имеет тренировочный щит с другими размерами для крепления к ферме, целесообразно скорректировать их под монтажные размеры фермы.

Ферма крепится к стене при помощи анкерных шпилек. Размер анкерных шпилек подбирается в зависимости от фактического материала стен в зале.
Примечание, учитывая различие в стеновых конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие анкетных соединений в розничной торговле, изготовитель фермы возлагает ответственность за установку фермы на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Изготовителем фермы рекомендуется применять анкерные шпильки не менее 10х100-160 мм.
Для крепления фермы необходимо выполнить разметки и работы:

1) Определите участок стены, где будет располагаться тренировочный (или игровой) баскетбольный щит.

2) Продлите проекцию осевой линии баскетбольной площадки до стены.

3) По отвесу проведите вертикальную линию на стене на высоте, примерно 3-3,9 м от пола площадки.

4) Сделайте на стене горизонтальную отметку от уровня пола на высоте 3,05 м ±6 мм.

5) Приложите собранную с кольцом ферму к месту установки, верхний край кольца должен совпасть с отметкой 3,05м.

6) Рекомендуем произвести крепление анкерными шпильками по всем 8 отверстиям, что исключит провисание фермы со щитом.

7) Произвести разметку отверстий по ферме.

8) Снимите кольцо с фермы.

9) Просверлите отверстия в стене и установите в них анкерные шпильки,

10) На анкерные шпильки наденьте ферму и притяните их к стене гайками с шайбами (используйте гровер-шайбы).

11)  Закрепите щит с кольцом на ферме, используя кронштейны и стяжки, что обеспечит жесткость конструкции.

12)  Проверьте правильность установки фермы: верхняя плоскость кольца должна находиться от площадки на уровне 3,05 м ±6 мм.

5. Порядок эксплуатации фермы со щитом

Ферма со щитом является тренировочным спортивным оборудованием. Не допускайте игроками захватов кольца и провисания на конструкции. Периодически, не реже 2-х раз в месяц, производите осмотр мест крепления фермы к стене, щита к ферме, кольца и щиту, с целью установления отсутствия повреждений соединяющихся конструктивных элементов и ослабления крепежных соединений.

Не допускается превышать установленную нагрузку – 150кг.

6. Хранение

Хранить ферму в сухом помещении.

7. Гарантийные обязательства

При условии соблюдения правил эксплуатации фермы и ее хранения, предписанных данным руководством, гарантийный срок ее эксплуатации составляет 12 месяцев с даты продажи.

Претензии по качеству продукции, а также предложения по модернизации и улучшению просим направлять по адресу:

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
_1812452845

