Ворота гандбольные профиль 60х60мм без разметки с баскетбольным щитом, фермой, кольцом h3,2х2,1х1,15м (компл.1шт)
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Ворота гандбольные профиль 60х60мм без разметки с баскетбольным щитом, фермой, кольцом h3,2х2,1х1,15м (компл.1шт)


1. Назначение.
Ворота предназначены в качестве спортивного оборудования для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в гандбол, минифутбол и минибаскетбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ворота устанавливаются и закрепляются в соответствии с разметкой спортивной площадки с помощью закладных пластин.
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.
Размеры: Размер стороны профиля стоек  -  60мм; Длина  -  3,2м; Высота  -  2,1м; Глубина  -  1,15м; Высота установки баскетбольного кольца 2,5м; Вынос щита из плоскости ворот - 132мм; Щит- 1200х900
3. Комплектация.
	1. Боковина левая 
	1 шт.
	14 Болт М12х60
	8 шт.

	2. Боковина правая
	1 шт.
	15. Гайка М10
	10 шт.

	3. Перекладина
	1 шт.
	16. Гайка М12 (н/вст)
	8 шт.

	4. Стяжка нижняя
	1 шт.
	17. Шайба 8 гровер
	10 шт.

	5. Стяжка верхняя
	1 шт.
	18. Шайба 10
	16 шт.

	6. Ферма щита
	1 шт.
	19. Шайба 12
	8 шт.

	7. Щит 1200х900
	1 шт.
	20. Шайба 12 гровер
	4 шт.

	8. Кольцо баскетбольное №7 с сеткой
	1 шт.
	21. Колпачок защитный М8
	10 шт.

	9. Болт М8х60 
	2 шт.
	22. Колпачок защитный М10
	20 шт.

	10. Болт М8х20
	8 шт.
	23. Колпачок защитный М12
	20 шт.

	11. Болт М10х70
	10 шт.
	24. Заглушка 40х40
	10 шт.

	12. Болт М10х70 (меб.)
	6 шт.
	25. Закладная пластина
	6 шт.

	13. Болт М12х30
	4 шт.
	
	



4. Устройство изделия.
Ворота поставляются комплектом, состоящим из ворот и баскетбольной фермы со щитом и кольцом. Ворота представляют собой сборно-разборную конструкцию из боковины левой и правой [1,2], перекладины [3], стяжки нижней [4] и стяжки верхней [5], фермы баскетбольной [6], щита [7] и кольца [8]. Все металлические элементы ворот покрыты порошковой краской.
Боковины [1,2] представляют собой сварные конструкции, в своем составе боковины имеют присоединительные кронштейны для крепления перекладины [3], отверстия для крепления стяжек [4,5] и элементы для крепления сетки. На открытые торцы установить заглушки [24].
Перекладина [3] представляет собой отрезок профиля 60х60. В своем составе перекладина имеет отверстия для крепления к боковинам [1,2] и резьбовые отверстия для присоединения к ферме [6], а также имеет приварные элементы для крепления сетки. Перекладина [3] крепится к боковинам с помощью крепежа [10,17,21] (см. рис.2).
Стяжка нижняя [4] представляет собой сварную конструкцию. В своем составе стяжка имеет отверстия для крепления к боковинам [1,2] и элементы крепления сетки. Стяжка крепится к боковинам [1,2] с помощью крепежа [9,17,21].
Стяжка верхняя [5] представляет собой сварную конструкцию, имеющую в своем составе присоединительные фланцы для стыковки с боковинами [1,2] и отверстия для стыковки с фермой щита [6]. Стяжка крепится к боковинам [1,2] и ферме [6] с помощью крепежа [14,16,19,23].
Ферма щита [6] представляет собой цельносварную конструкцию из стальных труб. В своем составе ферма имеет крепежные отверстия для крепления щита баскетбольного [7] с кольцом [8] и фланцы для крепления к перекладине [3] и стяжке верхней [5]. Ферма крепится к перекладине [3] с помощью крепежа [13,20,23] и соответственно к верхней стяжке [5] с помощью крепежа [14,16,19,23]. На открытые торцы установить заглушки [24].
Щит имеет размеры 1200х900 мм, выполнен из березовой влагостойкой фанеры толщиной 15мм, на щит нанесена спортивная разметка. (Отверстия в щите для крепления к ферме и кольцу сверлятся при сборке по месту). Щит крепится к ферме с помощью крепежа [12,15,18,22] а кольцо через щит крепежом [11,15,18,22].
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5. Установка.
Установка должна проводиться на ровной поверхности очищенной от посторонних предметов.
Так как установка ворот производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Собрать ворота в соответствии со схемой (см. рис.1,2).
3) Отверстия в щите для крепления к ферме и кольцу сверлятся при сборке по месту. Разметить щит по ферме и просверлить отверстия 11мм. Сделать установку щита и кольца на ферму (см. рис.1, 3).
4) [bookmark: _GoBack]Установить ферму со щитом и кольцом на ворота.
5) Правильно сделать разметку отверстий на поверхности площадки под установку закладных пластин. Установить закладные пластины [25] при помощи саморезов (в комплект не входят).
6) Крепление ворот к закладным пластинам выполнить крепежом [11,18,22].

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке и кольце. Категорически запрещается эксплуатация ворот без их надежного закрепления на площадке. Запрещается повисание на баскетбольном кольце.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка ворот должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ворота должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Ворота гандбольные профиль 60х60мм без разметки с баскетбольным щитом, фермой, кольцом h3,2х2,1х1,15м (компл.1шт) признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям ГОСТ Р 55665-2013 и ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации ворот 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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