Кольца гимнастические с тросом 2м
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ВВЕДЕНИЕ
Техническое описание и инструкция предназначены для изучения конструкции гимнастических колец и содержат технические данные, сведения об устройстве изделия, правила и указания, необходимые для обеспечения его правильной эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к работе.
1. Назначение
Кольца гимнастический предназначены для выполнения гимнастических упражнений.
2. Технические данные
Основные размеры:
- общая длина подвеса (1 м стропа, 2 м трос), м                   3
- внутренний диаметр кольца, мм                                           180
- внешний диаметр кольца, мм                                                235
- диаметр сечения кольца, мм                                                 28
- масса, не более, кг                                                                 1,3
- допустимая нагрузка, кг                                                         100
  материал кольца - фанера
3. Комплектность
1. Кольцо, шт                                                                             2
2. Лента из синтетической стропы, шт                                    2
3. Трос диаметром 5мм в пластиковой оболочке, шт            2
4. Коуши, шт                                                                              4
5. Скобы, шт                                                                              2
4. Устройство
Кольца гимнастические представляют собой сборную конструкцию, состоящую из: колец, ленты и троса. Соединение троса с лентой осуществляется коушами и скобами, что предохраняет трос от скручивания.
5. Установка
Гимнастические кольца крепятся либо на блочной подвеске, либо на консоли.
Примечание, учитывая различие в стеновых и потолочных конструкциях, степень их физического износа, широкую доступность и разнообразие крепежных соединений в розничной торговле, способов крепления, изготовитель фермы возлагает ответственность за установку колец на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
6. Указание мер безопасности
Покупая гимнастические кольца, убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии внешних дефектов. Крепежные соединения должны обеспечивать надежность при эксплуатации. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию изделия необходимо прекратить до полного их устранения.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении
Эксплуатация и транспортировка гимнастических колец должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а так же исключить возможность механических повреждений. Гимнастические кольца должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя при температуре от 0 до 200С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие гимнастических колец требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
9. Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
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