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Руководство по эксплуатации
Место приземления для прыжков в высоту размером 6х4х0,7м

1. Назначение.
Место приземления используется в качестве легкоатлетического спортивного оборудования для проведения тренировок и соревнований по прыжкам в высоту в закрытых помещениях и на открытых площадках. Место приземления устанавливается и закрепляется на металлическом основании (поставляется отдельно) в соответствии с разметкой спортивной  площадки.

2. Техническая характеристика.
Размеры:   Высота - 700мм; Длина - 6м; Ширина - 4м; масса-320кг.

3. Комплектация.
	1. Мат боковой  левый 4000х2000х700
	1 шт.

	2. Мат боковой правый 4000х2000х700
	1 шт.

	3. Мат центральный 4000х2000х700
	1 шт.

	4. Мат против шипов 6000х4000х100
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Место приземления поставляются комплектом из 4 матов. Маты [1,2,3] выполнены из тентовой ткани и специальной сетчатой ткани защищающей от шипов, а внутри заполнены поролоном . Каждый из матов [1,2,3] имеет в своем составе специальные застежки 2-х типов (см.рис.1). Застежка тип 1 предназначена для соединения матов [1,2,3] между собой при помощи защелкивающихся металлических колец. Застежка тип 2 предназначена для установки мата против шипов[4] при помощи защелкивающихся металлических колец.  Маты [1,2,3] для удобства переноса оснащены ручками.
Мат против шипов [4] представляет собой двусторонний элемент и выполнен из специальной сетчатой ткани против шипов. Установка мата [4] производиться поверх матов основания [1,  2,  3] c помощью застежек тип 2.


[image: ]
Рисунок 1









5. Установка.

Установка должна производиться на специальный металлический каркас (поставляется отдельно).
Так как установка зоны приземления производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2. Собрать зону приземления с (см. рис.1) с помощью застежек
При отсутствии необходимости в использовании зоны приземления её следует закрыть покрышкой водонепроницаемой (поставляется отдельно).

6. Указание мер безопасности.
[bookmark: _GoBack]Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
Запрещается эксплуатация зоны приземления детьми без наблюдения за ними взрослых.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка зоны приземления должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Зона приземления должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Место приземления для прыжков 6х4х0,7м признано годным к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие зоны приземления ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации зоны 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________
Упаковщик________________________
Контролер ОТК____________________  

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
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