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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Круг для метания ядра (диска) 2,5м» (далее круг), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Круг для метания ядра (диска) 2,5м представляет собой спортивное оборудование, он предназначен для выполнения спортивных упражнений по легкой атлетике (толкание ядра). Устанавливается на открытом воздухе путем бетонирования каркаса, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Диаметр-                                                              2500 мм
Высота-                                                                80 мм
Вес:
общий вес -                                                         56 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Сегмент
	4

	2
	Болт М10х20
	16

	3
	Гайка М10
	16

	4
	Шайба 10
	16

	5
	Паспорт изделия
	1

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из   4-х сегментов [1] и комплекта крепежа [2,3,4].

Сегмент [1] представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из стальных листов, покрытую порошковой краской (см. рис.1). В своем составе сегменты имеют отверстия для соединения между собой через крепеж [2,3,4]        (см. рис.2).
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Смонтировать круг из 4-х сегментов [1] с помощью крепежа [2,3,4] (см. рис.2).
2) Подготовить площадку под установку круга для метания с учетом того что собранная конструкция должна быть забетонирована на глубину 80мм. Верхний край обода должен быть расположен вровень с землей. Поверхность внутри круга должна быть ровной и на 20 мм (+/- 6 мм) ниже, чем верхняя часть кольца круга (см. рис.3).
3) Забетонировать круг на площадке.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
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Рисунок 3
6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим  периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
