Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-1
(со стойками натяжения, закрепленными в установочных гильзах)
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Руководство по эксплуатации
Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-1
(со стойками натяжения, закрепленными в установочных гильзах) 

1. Назначение.

Ворота предназначены для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в футбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ворота устанавливаются и закрепляются в соответствии с разметкой спортивной площадки с помощью закладных гильз (стаканов). Ворота устанавливаются в стаканы, которые бетонируются в грунт для уличного варианта или закрепляются в пол для варианта крытой площадки. Закладные стаканы для безопасности эксплуатации оснащены крышками. Для установки сетки ворота оснащены стойками натяжения сетки, которые устанавливаются в стаканы. Стаканы стоек натяжения бетонируются в грунт. Закладные стаканы стоек натяжения для безопасности эксплуатации оснащены крышками.
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.

Размеры: Диаметр штанг и перекладины  -  89мм; Высота – 2м; Ширина -5м; Глубина бетонирования стакана-470 мм.
3. Комплектация.
	1. Боковина левая 
	2 шт.
	11. Болт М12х30
	8 шт.

	2. Боковина правая
	2 шт.
	12. Болт М8х20
	6 шт.

	3. Перекладина
	2 шт.
	13.упаковка
	

	4. Боковина левая рамы напольной
	2 шт.
	14. Шайба 8
	6 шт.

	5. Боковина правая рамы напольной
	2 шт.
	15. Шайба 12
	8 шт.

	6. Стакан закладной
	4 шт.
	16. Колпачок защитный М12
	8 шт.

	7. Крышка стакана
	4 шт.
	17. Заглушка стойки натяжения
	4 шт.

	8. Стойка натяжения сетки
	4 шт.
	
	

	9. Стакан стойки натяжения 
	4 шт.
	18. Паспорт изделия
	

	10. Крышка стакана стойки натяжения
	4 шт.
	
	



4. Устройство изделия.

Ворота поставляются комплектом из двух ворот. Ворота представляют собой сборно-разборную конструкцию из боковины левой [1], боковины правой [2], перекладины [3], рамы нижней образованной боковинами напольными [4,5], стаканов [6,8] c крышками [7,10] и стойками натяжения сетки [8]. Все металлические элементы ворот покрыты порошковой краской.
Боковины [1, 2] представляют собой сварные конструкции, в своем составе боковины имеют соединительные закладные элементы для крепления перекладины [3], направляющие пальцы для установки в стаканы [6] и элементы для крепления сетки. Перекладина [3] крепится к боковинам с помощью               крепежа [11,15,16] (см. рис.2). Боковины [1,2] при эксплуатации  устанавливаются в стаканы [6].
Перекладины [3] представляют собой отрезок трубы 89мм. В своем составе перекладина имеет отверстия для крепления с боковинами [1,2] и приварные элементы для крепления сетки. На перекладине размещена информационная табличка.
Стаканы [6,9] представляют собой сварные конструкции. В своем составе стаканы имеют отверстия для слива конденсата. Крышки [7,10] представляет собой сварные конструкции, которые устанавливаются на стакан.
Стойки натяжения сетки [8] устанавливаются в стаканы [9] с крышками [10]. В своем составе стойки натяжения сетки имеют узлы крепления сетки.
Боковины рамы напольной левая и правая [4,5] представляют собой сварные конструкции предназначенные для фиксации сетки на земле, в своем составе боковины имеют соединительные закладные элементы для соединения между собой [3] и элементы для крепления сетки. Боковины напольной рамы [3,4] крепится к боковинам [1,2] с помощью крепежа [12 ,14] (см. рис.2). 









5. Установка.

Установку стоек следует производить на ровную и твердую поверхность. Так как установка стоек производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Правильно сделать отметки будущих отверстий на поверхности площадки под установку  стаканов [6]. Межцентровые расстояния 5090мм (см. рис. 4)
3) Выполнить отверстия диаметром 160 мм по предварительной разметке и глубиной 480 мм        (см. рис. 3)
4) Произвести монтаж стаканов, соблюдая перпендикулярность оси стаканов плоскости площадки и межцентровое расстояние между стаканами 5090мм. Для обеспечения межцентрового расстояния и соосности с направляющими боковин возможно монтаж стаканов производить в сборе с воротами.
5) Правильно сделать отметки будущих отверстий на поверхности площадки под установку  стаканов [9] для стоек натяжения [8]. Межцентровые расстояния 5090мм и на расстоянии 2045 от стаканов боковин [6] (см. рис. 4)
6) Выполнить отверстия диаметром 100 мм по предварительной разметке и глубиной 410 мм        (см. рис. 3)
7) Сборку ворот выполнить согласно рис. 1,2.
8) При отсутствии необходимости в использовании ворот на площадке они снимаются со стаканов и перевозятся для хранения. После снятия ворот со стаканов на стаканы следует установить защитные крышки.






Рисунок 1




Рисунок 2


Рисунок 3


Рисунок 4


6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке. Категорически запрещается эксплуатация ворот без их надежного закрепления на площадке с помощью стаканов.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по элементам ворот, провисание на сетке.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка ворот должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ворота должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.


8. Свидетельство о приемке 
Ворота футбольные 5,0х2,0м ГОСТ Р 55664 – 2013г, Тип-1 (со стойками натяжения,  закрепленными в установочных гильзах) , признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям ГОСТ Р 55664-2013 и ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации ворот 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
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