Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм.

1. Назначение.
Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, служащее для транспортирования спортивных матов. Тележку рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Для удобства транспортирования тележка оснащена ручкой и шестью поворотными колесами. Металлокаркас имеет покрытие защищающее тележку от влаги и ультрафиолетового излучения.

2. Технические характеристики.
Размеры: Длина  -  1900 мм; Ширина  -  900 мм; Высота  -  722 мм Сечение профиля каркаса  -40х40мм; 
Диаметр трубы рукоятки  -  20мм; Диаметр колес тележки  -  50мм.

3. Комплектация.
	1. Платформа тележки
	1 шт.

	2. Рукоятка
	1 шт.

	3. Болт М8
	2 шт.

	4. Шайба 8
	2 шт.

	5. Гайка М8 с нейлоновой вставкой
	2 шт.

	6. Колеса поворотные
	6 шт.



4. Устройство изделия.
Тележка представляет собой сборно-разборную конструкцию. Платформа тележки [1] состоит из стальных труб сечением 40х40мм сваренных в раму и покрытх эмалью. Платформа имеет присоединительные отверстия для установки колес [6] и рукоятки [2]. Рукоятка соединяется с платформой с помощью крепежа [3,4,5]. Открытые торцы платформы закрыты заглушками.
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Рисунок 1

5. Установка.
Установить ручку согласно схеме на рис. 1. Эксплуатация тележки производится на ровной и твердой поверхности.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной плоскости. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка и эксплуатация тележки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Тележка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Тележка для перевозки матов 1900х900х800мм признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тележки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
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Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
image1.png
-

el =
8





