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ПАСПОРТ
Брусья гнутые двойные.
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Брусья гнутые двойные» (далее - Брусья), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Комплекс представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для проведения индивидуальных или групповых физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Установка Комплекса происходит путем бетонирования опорных стоек в грунт на глубину не менее 500мм.
Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:
Длина                                                     2100 мм;
Ширина                                                  1054мм
Высота                                                   1200 мм;

Общая высота брусьев                        1700 мм 
Диаметр трубы брусьев………………..33,5мм;
Масса                                                    40 кг.
Допустимая нагрузка — до 150 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Элемент брусьев (П-образная дуга)
	3

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1



4. Конструктивные особенности изделия.

Комплекс представляет собой группу сварных конструкций. Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:
1. Во избежание травм установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2. Установка должна проводиться согласно схеме на Рис.1, путем бетонирования опорных стоек в грунт на глубину 500мм.
3. По окончании нужно проверить надежность установки изделия, создав на нем требуемую нагрузку.



6. Указание мер безопасности

	Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	В целях исключения травм при приземлении на поверхность пола, эксплуатация должна проводиться на ровном и прочном полу, очищенном от посторонних предметов, также требуется определённая степень мягкости зоны приземления, рекомендуется достигать её применением резинового покрытия толщиной не менее 6мм.
	Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).
	Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку – 150кг.
	Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.
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Рис.1 Общий вид и установка брусьев


7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б


Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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