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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Брусья гимнастические мужские тренировочные» (далее - Брусья), что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Брусья предназначены для гимнастической и обще-спортивной подготовки людей разных возрастных категорий и должны использоваться в закрытых спортивных сооружениях.
Сечение жердей имеет специальную геометрию для надежного захвата их кистями рук при выполнении упражнений. Широкий диапазон регулировки высоты жердей от пола и расстояния между ними, жесткость и надежность конструкции брусьев, упругость и прочность жердей позволяют использовать брусья на тренировках и соревнованиях для разных возрастных категорий учащихся общеобразовательных и других учебных заведений.
В раме брусьев выполнены отверстия для возможности применения транспортировочных тележек (поставляются отдельно по запросу).

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Длина — 3500 мм; ширина — 1500 мм; высота — 1200 мм

Регулирование высоты жердей: 110 см --180 см (с шагом 5 см).

Масса — до 90 кг.

Допустимая нагрузка — до 150 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	«Н»-образная рама
	1

	2
	Стойка внешняя с приваренным основанием
	4

	3
	Стойка внутренняя с приваренным ложементом
	4

	4
	Крепёж для фиксации жерди к ложементу: 

болт М10х25 — 4 шт., шайба 10 — 4 шт.
	1

	5
	Крепёж для фиксации стоек по высоте: 

болт М10х70 — 4 шт., гайка М10 — 4 шт., шайба 10 — 8 шт.
	1

	6
	Жердь в сборе
	2

	7
	Крепёж для фиксации стоек к раме: 

болт мебельный М10х60 - 12 шт., гайка М10 - 12шт., шайба 10 - 12 шт.
	1

	8
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	9
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Брусья представляют собой сборную конструкцию (см. рис.1), состоящую из «Н»-образной рамы (поз.1) сваренной из профильной трубы 80х40, 2-х стеклопластиковых лакированных жердей (поз.6), 4-х стоек внешних с приваренными основаниями (поз.2), 4-х стоек внутренних с приваренными ложементами (поз.3) и соответствующего крепежа (поз.4, 5, 7).
Рис. 1 Общий вид брусьев гимнастических

 мужских тренировочных.
5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде. Перед установкой и в процессе эксплуатации, зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также, исходя из толщины мата, можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления. Так как сборка и установка изделия производится заказчиком необходимо:

1) Во избежании травм сборка, установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами                     (не моложе 18 лет).

2) Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

3) Для облегчения сборки рекомендуется под углы рамы поз.1 подложить деревянный брус толщиной не менее 100 мм (в комплект поставки не входит).

4) Следует уделить особое внимание тому, что основание стоек поз.2 в начале сборки необходимо не затягивать до упора, а только наживить к раме поз.1 крепежом поз.7, в случае чрезмерного затягивания крепежа, отверстия в ложементах не совпадут с отверстиями в жердях.
5) Стойка внутренняя с приваренным ложементом (поз.3) должна быть направленна ложементом во внутрь, иначе отверстия в ложементах не совпадут с отверстиями в жердях.
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Для предотвращения травмирования занимающихся о конец болта, необходимо чтобы болты для фиксации стоек (поз.5) были направлены головками наружу, а гайками во внутрь изделия, как показано на рис.1.

7) Жерди поз.6 прикрепить к стойкам (поз.3) через ложементы с помощью крепежа для фиксации жердей (поз.4). Если при этом отверстия в ложементах не совпали с отверстиями в жердях, то необходимо проверить правильность выполнения .пунктов №4 и №5.

8) Дотянуть наживленный крепёж для фиксации стоек к раме, прижав таким образом стойки к раме максимально.

9) По окончании нужно проверить надежность установки изделия создав на нем требуемую нагрузку.

Регулировку одной жерди должны производить два взрослых человека (по одному с каждой стороны жерди) одновременно в следующем порядке:

1. Ослабить крепёж для фиксации стоек по высоте поз.5.

2. Придерживая одной рукой жердь, во избежания её падения, другой рукой вынуть болт для фиксации штанги поз.5.

3. Перемещая жердь вверх-вниз  выставить требуемую высоту.

4. Вставить болт для фиксации стоек поз.5 назад.

5. Максимально сильно затянуть гайку болта для фиксации поз.5.

6. Указание мер безопасности.
Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет). Рекомендуется для перемещения применять специальные транспортировочные тележки производства             ООО «ФСИ «Аналитика» (поставляются отдельно по запросу).

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. 

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

В целях исключения травм при приземлении на поверхность пола,  эксплуатация должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов, также требуется определённая степень мягкости зоны приземления, рекомендуется достигать её применением матов различной формы и размеров (в комплект не входят).

Категорически запрещается одновременно заниматься на изделии более чем одному человеку.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей).

Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку.

Необходимо правильно подбирать высоту установки жердей, в зависимости от роста занимающегося. 

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка  снимается.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он, поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
