Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой . 
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Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой. 

1. Назначение.
Стойки предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту при проведении тренировок и соревнований на любительском уровне взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.
Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность и имеют покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.
Размеры:   Диаметр стойки - 200 мм ; Размер стороны профиля ножек -40х25 мм;  Минимальная высота планки  - 500 мм;  Максимальная высота планки-2000 мм ;
3. Комплектация.
	1. Крестовина
	2 шт.
	4. Фиксатор М6
	4 шт.

	2. Бегунок
	2 шт.
	5. Заглушка 40х25
	6 шт.

	3. Стойка с линейкой
	2 шт.
	6. Заглушка D20
	2 шт.


                                         
 4. Устройство изделия.

Конструкция стоек представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из следующих основных элементов: крестовина [1]; бегунок [2]; Стойка с линейкой [3]    
Крестовина [1] представляет собой сварную Т-образную конструкцию сваренную из профильных стальных труб 40х25 и покрытую порошковой краской . В своем составе крестовина имеет посадочное место в котором фиксируется стойка [3] при помощи фиксатора [4]. Свободные торцы труб крестовины  при установке закрыть полиэтиленовыми заглушками [5].
Бегунок [2] представляет собой сварную конструкцию имеющую в своем составе резьбовое гнездо для фиксации на стойке [3] и площадку для установки планки на выбранной высоте. Бегунок покрыт порошковой краской.
Стойка [3] представляет собой отрезок стальной трубы, который своей нижней частью закрепляется на крестовине с помощью фиксатора [4]. На стойке в свою очередь на выбранной высоте фиксируется бегунок [2] с помощью воротка [4].  На поверхности стойки нанесена шкала высот с разметкой от 500 мм до 2000 мм. Открытый торец стойки при установке закрыть заглушками [6] 
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5. Установка.
Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.  Стойки устанавливаются перед зоною приземления. Расстояние между ними выбирается в зависимости от длины планки. В крестовины [1] устанавливаются стойки [3] и фиксируются воротками [4]. На обеих стойках фиксируются воротками [4] бегунки [2] на заданной высоте, таким образом чтобы планка лежала строго в горизонтальной плоскости не допуская перекосы.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в  горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается залезание и провисание на  элементах конструкции стоек.
Внимание!!! Зона приземления спортсмена после прыжка должна быть закрыта матами во избежание получения им травм.
	
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
       Транспортировка стоек должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стойки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.



8. Свидетельство о приемке 
Стойка для прыжков в высоту h-2м (комплект 2шт) со шкалой признаны годными к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стоек    12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
        Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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