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ПАСПОРТ

Брусок отталкивания для прыжков в длину с планкой индикатором без пластилина 1,22х0,34х0,1м
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Брусок отталкивания для прыжков в длину с планкой индикатором без пластилина 1,22х0,34х0,1м» (далее брусок), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Брусок представляет собой спортивное оборудование для прыжков в длину и предназначен для использования совместно кассетой для отталкивания производства ООО "ФСИ"Аналитика". Брусок устанавливается в кассету арт.9595 ,которая является закладным элементом для бруска. Брусок выставляется по высоте в кассете с помощью регулировочных болтов. Брусок для отталкивания, имеет покрытие, защищающее его от осадков и ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина                   1220
Ширина                 340
Высота                 115
Вес: общий вес бруска — 16 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Брусок для отталкивания  
	1

	2
	Планка индикатор
	1

	3
	Упаковка
	1

	4
	Паспорт изделия
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция бруска представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлического каркаса с настилом из фанеры с сеткой и планки индикатора.

Металлоконструкция каркаса представляет собой сварную конструкцию из труб с вваренными гайками. Для регулировки положения бруска в кассете предусмотрены регулировочные болты. Металлокаркас бруска покрыт полимерным покрытием (порошковая краска).
Настил бруска выполнен из листов фанеры с сеткой. В своем составе брусок для отталкивания имеет отверстия для направляющих планки индикатора.
Планка индикатор для отталкивания устанавливается на брусок для отталкивания с помощью направляющих (см. рис.3).
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Рисунок 3

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
1) Установить брусок для отталкивания в кассету арт.9595.
2) Установить планку индикатор (планка для отталкивания).
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Запрещается Вандальское отношение к изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
8. Свидетельство о приемке.

Брусок арт. 9587, заводской номер ________ признан годным к эксплуатации.
Дата выпуска _______________г.
М.П.

9. Гарантийные обязательства.
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
10. Сведения о рекламациях.
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
