Барьер легкоатлетический регулируемой высоты
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Барьер легкоатлетический регулируемой высоты.
1. Назначение.
Барьер представляет собой  спортивное оборудование, служащее для проведения соревнований по легкой атлетике. Барьер устанавливается на открытых спортивных стадионах. Планка барьера имеет возможность регулировки по высоте. Металлокаркас имеет покрытие защищающее барьер от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Техническая характеристика.
Размеры: Длина планки  -  1200 мм; Ширина планки  -  70 мм.
Регулировка планки по высоте  -  от 700 до 1000мм; Шаг регулировки  –  100мм; Длина барьера  -  700мм.
3. Комплектация.
	1. Барьер в сборе
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Барьер представляет собой сборно-разборную конструкцию. Барьер состоит из рамы, телескопических стоек, планки и нажимных винтов (рис.1). Рама барьера представляет собой сварную неразборную конструкцию, выполненную из стальных труб. В своем составе рама барьера имеет посадочные места для телескопических стоек. Телескопические стойки имеют отверстия для фиксации планки на нужной высоте с помощью нажимных винтов. Планка выполнена из профиля ПВХ. На поверхности выполнена соревновательная разметка. Все металлические элементы барьера покрыты порошковой краской. Открытые торцы труб закрыты заглушками.
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Рисунок 1

5. Установка.
Установка барьера производится на ровную и твердую поверхность. Перед началом эксплуатации следует выставить планку на нужную высоту.
6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка барьера должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Барьер должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке.
Барьер легкоатлетический регулируемой высоты признан годным к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие барьера требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации барьера 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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