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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Основание (решетка) для зоны приземления прыжки с шестом» и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Основание представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, оно предназначено для установки и крепления матов, при проведении спортивных мероприятий. Основание имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:
Длина -                                                               8550 мм

Ширина -                                                            6060 мм
Высота над уровнем земли -                            90 мм
Вес:                                                                              505 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Рама основная 1010мм х 1010мм
	36

	2
	Опора
	67

	3
	Ограждение
	14

	4
	Рама правая 1010х1010
	1

	5
	Рама левая 1010х1010
	1

	6
	Рама большая 1480х1210
	2

	7
	Рама передняя левая 1480х1010
	1

	8
	Рама передняя правая 1480х1010
	1

	9
	Рама малая левая 499х1010 
	1

	10
	Рама малая правая 499х1010
	1

	11
	Рама малая 1010х310
	2

	12
	Паспорт изделия
	1

	13
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 2.

4. Конструктивные особенности изделия.
Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из рам [1,4-11], опор [2] и ограждений [3].
Рамы [1,4-11] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и гнутых уголков.
Опоры [2] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из круглой платформы и профилированных деталей с вырезами под установку решеток.

Ограждения [3] представляют собой сварную конструкцию из стального уголка и крючков из профильной трубы.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Последовательно установить решетки [1,4-11] на опоры [2] согласно схеме на рис. 1, 2.
2) Установить ограждения [3].
6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях
В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
