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Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м,
щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат).
ТУ-9610-004-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м, щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат).
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки баскетбольные уличные вылет 1,5 м, щит баскетбольный игровой 1800х1050мм (поликарбонат)» (далее — стойка), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Стойка предназначена для проведения соревнований и тренировок по стритболу. Стойки рекомендуется использовать на открытых спортивных площадках. Устанавливаемая высота кольца - 3,05 м.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:
	глубина (со щитом и кольцом) - 2,39 м;
	ширина (со щитом и кольцом) - 1,8 м;
	высота от уровня площадки до кольца - 3,05 м;
	высота от уровня площадки до верхнего края щита - 3,95 м;
	вынос - 1,5 м;
Вес: - 295 кг

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка
	1

	2
	Стрела стойки
	2

	3
	Щит 1800х1050 с защитной рамкой
	1

	4
	Кольцо с сеткой из стальной цепи
	1

	5
	Скоба П-образная
	2

	6
	Болт М10х30
	8

	7
	Болт М10х90
	4

	8
	Болт М16х40
	[bookmark: _GoBack]12

	9
	Гайка М10
	4

	10
	Гайка М16
	12

	11
	Шайба 10
	16

	12
	Шайба 16
	12

	13
	Шайба 10 гровер
	8

	14
	Заглушка пластиковая в отверстие 30 заглушка 27-30Т35ЧК
	2

	15
	Заглушка пластиковая в отверстие 18мм 15-18Т22ЧН
	10

	16
	Заглушка пластиковая в отверстие 11мм  9-11Т16ЧН
	2

	17
	Заглушка 76
	1

	18
	Колпачок М10
	16

	19
	Колпачок М16
	24

	20
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	21
	Паспорт изделия
	1
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4. Конструктивные особенности изделия

Изделие представляет собой сборную конструкцию из: Стойки [1], Стрелы [2], Щита [3], Кольца [4], Скобы [6] и необходимого крепежа.
Стойка [1] выполнена из трубы сечением 200х200мм и имеет элементы для бетонирования.
Стрела [2] выполнена из труб сечением 80х80мм и 80х40мм имеет фланцы для соединения со стойкой и рамой щита.
Щит баскетбольный [3] выполнен из труб сечением 60х40мм, монолитного поликарбоната 10мм, имеет защитную рамку по периметру поликарбоната и разметку.
Кольцо [4] в антивандальном исполнении с амортизацией и сеткой из стальной цепи.
Скоба [5] изготовлена из гнутого стального листа толщиной 6мм, имеет отверстия для соединения с ответным фланцем стрелы.
Все металлические элементы покрыты методом горячего цинкования с последующим порошковым окрашиванием. Крепежные элементы выполнены из нерж. стали.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Во избежание поломки изделие поставляется в разобранном виде, сборка и установка производится заказчиком. Для этого в комплектацию входит ЗИП-пакет с крепежом. Стойка [1] должна быть обязательно забетонирована на глубину 1500мм в колодец 900х900мм. Соединить щит с кольцом [4] и двумя стрелами [2]. Установить щит на стойку используя скобы [5]. Отрегулировать высоту щита так , чтобы верхний край кольца возвышался над площадкой на 3050мм. Установить заглушки, если не были установлены изготовителем. Затянуть все крепежные элементы и установить защитные колпачки из комплекта поставки.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж, перемещение изделия должны проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию, а так же зависание на кольце и щите.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, особенно за протекторами – протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
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