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1. Общие положения.
[bookmark: _GoBack]
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Блочная подвеска для гимнастических колец» (далее Блочная подвеска), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Блочная подвеска предназначена для стационарного подвешивания гимнастических колец в спортивных залах, для выполнения гимнастических упражнений в висе в рамках программы средней школы.
Блочная подвеска устанавливается и закрепляется в спортзале непосредственно на потолок, или на специально предназначенную консоль для блочной подвески.

2. Технические характеристики.

Основные размеры:
- Длина тросов подвески, мм:                                      7000±10
- Диаметр троса подвески, мм                                     5
- Межосевое расстояние между тросами, мм             500
- Масса комплекта, кг не более                                    15.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Блок подвески в сборе
	2

	2
	Кронштейн настенный
	1

	3
	Трос подвески L=7000мм
	2

	4
	Болт М12х120
	1

	5
	Гайка М12
	1

	6
	Шайба 12
	1

	7
	Карабин
	3

	8
	Цепь 8мм L=750мм
	1

	9
	Паспорт изделия
	1

	10
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция блочной подвески представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: блоков подвески [1]; кронштейна настенного [2], тросов подвески [3] и цепи [8].
Блок подвески [1] представляет собой сборно-разборную конструкцию из сварной балки с установленными на ней роликами. На балке расположены 4 отверстия 16мм для фиксации блока на потолке или консоли.
Кронштейн настенный [2] представляет собой фланец с двумя проушинами. В проушины устанавливается болт с гайкой и шайбой [4,5,6], а через фланец кронштейн крепится к стене.
Трос подвески [3] изготовлен из стального троса 5мм с коушами на концах. Тросы предварительно продеты через оба блока подвески, на концах тросов установлены карабины [8].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить разметку на потолке спортзала под установку блоков подвески, учитывая, что первый блок должен располагаться максимально близко к стене, а второй на расстоянии, необходимом для безопасного проведения занятий                (не менее 4м) (см. рис 1,2).
2) Закрепить блоки подвески с помощью анкеров (в комплект поставки не входят, подбираются в зависимости от материала и состояния потолков).
3) Сделать разметку для установки кронштейна настенного [2], высота подбирается исходя из удобства регулировки положения колец при помощи цепи (анкера в комплект поставки не входят, подбираются в зависимости от материала и состояния стен) (см. рис.1,2).
4) Соединить два конца тросов подвески, со стороны стены, через карабин. На этот же карабин подвесить цепь (см. рис 1,2).
5) Цепь через болт зафиксировать на кронштейне настенном, меняя высоту положения колец, в зависимости от того, какое звено зафиксировано.
6) На свободные концы тросов, через карабины, подвесить стропы с кольцами гимнастическими (в комплект не ходят).
7) Во избежание травм и порчи изделия перемещение и установка изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия перемещение и установка изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие  должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течение 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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