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Брусья навесные для шведской стенки

со спинкой и подлокотниками (цельносварные)
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Брусья навесные для шведской стенки со спинкой и подлокотниками (цельносварные)» (далее - Брусья), что дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Брусья предназначены для спортивной подготовки людей разных возрастных категорий, в качестве вспомогательного спортивного оборудования в дополнение к различным видам шведских стенок, используемого в учебных, спортивных и культурных заведениях, а также в домашних условиях для проведения занятий по общефизической подготовке и лечебной физкультурой.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Длина — 768 мм; ширина — 660 мм; высота — 597 мм

Диаметр ручек для удержания — 27 мм.

Внутренний диаметр крюков для навеса — 37 мм.

Масса — до 10 кг.

Допустимая нагрузка — до 100 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Брусья в сборе
	1

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	3
	Паспорт изделия
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Брусья представляют собой цельносварную конструкцию состоящую из металлических труб различного профиля и диаметра, также конструкция снабжена специальными металлическими крюками для навеса брусьев на шведские стенки. Внутренний диаметр крюков для навеса равен 37 мм и соответствует толщине перекладин шведских стенок производства ООО «ФСИ «Аналитика». К конструкции с прикреплены мягкие подлокотники и спинка. В качестве мягкого элемента применяется поролон плотностью не менее 18кг/куб.м., который уложен в чехол из качественного тентового ПВХ материала (винилискожи) с противоскользящей функцией. На ручки для удержания надеты специальные резиновые рукоятки.

5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется в уже собранном виде. Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также исходя из толщины мата можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления. Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:

1) Во избежании травм установка и перемещение изделия должна производиться лицами не моложе 18 лет.

2) Установка должна проводиться на ровном и прочном полу без посторонних предметов.

3) Перед установкой необходимо убедиться в исправном состоянии шведской стенки, на которую будет вешаться изделие и в том, что толщина перекладин данной шведской стенки соответствует внутреннему диаметру крюков для навеса.

4) Необходимо правильно подобрать высоту навеса изделия.

5) Перемещение изделия необходимо производить навесу в вертикальном положении, или на тележке для спортивных снарядов.

6) Нельзя перемещать изделие по полу волоком во избежании истирания чехла или его разрыва.

7) По окончании установки изделия нужно проверить её надежность, создав на нем нагрузку, при этом, в целях безопасности, необходимо удерживаться за шведскую стенку.

6. Указание мер безопасности

Установка и перемещение изделия должна производиться лицами не моложе 18 лет.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. 

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

В целях исключения травм при приземлении на поверхность пола,  эксплуатация должна проводиться на ровном и прочном полу без посторонних предметов, также требуется определённая степень мягкости зоны приземления, рекомендуется достигать её применением матов различной формы и размеров (в комплект не входят). 

Категорически запрещается залезание на элементы конструкции изделия верхом.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения  за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку.

Необходимо правильно подбирать высоту установки изделия в зависимости от роста занимающегося.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. В случае обнаружения разрывов поверхности мягких элементов, поломки крюков, или каких либо других неисправностей, эксплуатация изделия запрещается до их полного устранения.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
