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1. Общие положения.

	Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Кабинки для судей на 2 места со столиком и козырьком из поликарбоната» (далее кабина для судей), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
	Кабина для судей представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты судей (до 2 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              2100
Ширина-                                                           1184
Высота-                                                            2037
Вес:                                                                           73 кг.


3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка левая
	1

	2
	Стойка правая
	1

	3
	Стойка центральная
	1

	4
	Рама сидений со столом
	1

	5
	Стяжка
	2

	6
	Козырек
	1

	7
	Сотовый поликарбонат 6х2100х2700
	1

	8
	Сотовый поликарбонат 6х825х670
	2

	9
	Кресло лужники
	2

	10
	Болт М6х60
	9

	11
	Шайба 6
	9

	12
	Шайба 6 гровер
	3

	13
	Гайка М6 нейлон
	6

	14
	Болт М8х45
	4

	15
	Болт М8х90
	6

	16
	Гайка М8 нейлон
	10

	17
	Шайба 8
	10

	18
	Саморез 5,5х25 кров.с пресс шайбой,сверло,цинк
	42

	19
	Термошайба цвет Бирюза
	42

	20
	Профиль торцевой 2,1м цвет Бирюза
	5м

	21
	Заглушка 25х25
	1

	22
	Заглушка 40х25
	2

	23
	Паспорт изделия
	1

	24
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из Стоек левой [1], правой [2]и центральной [3], Рамы сидений со столом [4], стяжек [5], козырька [6] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю и борта [7,8].
Стойки [1,2,3] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и фланца. для крепления к опорной площадке. покрытых порошковой краской. В своем составе боковины имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырька [6] и отверстия для соединения со стяжками [5] и рамой [4] через крепеж [10,11,13] и [15,16,17] (см. рис.1,2,4).
Рама сидений со столом [4] представляет собой каркас из стальных труб с установленным на нем столом из фанеры. Рама соединяет между собой стойки и к ней же крепятся сидения [9] через крепеж [14,16,17].
Стяжки [5] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления к стойкам [1,2,3] через крепеж [10,11,13] (см.рис.1,4). Стяжки покрыты порошковой краской.
Козырек [6] представляет собой отрезок прямоугольной трубы покрытый порошковой краской и соединяющий стойки по верхнему поясу при помощи крепежа [10,11,12].
Листы кровли [7] представляют собой листы сотового поликарбоната толщиной 6мм, которые крепятся к стойкам [1,2,3] по месту саморезами кровельными [18] с термошайбами [19]. 
Листы борта [8] представляет собой листы сотового поликарбоната толщиной 6мм, которые крепятся к стойкам [1,2] по месту саморезами кровельными [18].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

	Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
	Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев кабины (см. рис. 3). Смонтировать металлический каркас кабины (см.рис.1-4).
2) Выполнить фиксацию опорных фланцев кабины на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят)
3) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

	Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
	Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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