	[image: ]

Подиум стартера
ТУ-9610-004-51879206-2009г.



ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Подиум стартера» (далее - подиум), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Подиум представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для проведения соревнований по бегу и легкой атлетике на открытых местностях, специально оборудованных стадионах или трассах. Главное назначение конструкции - свободное размещение стартера перед началом забега.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина                                                     900мм;
Ширина                                                  500мм;
Высота подиума                                    602мм;
Высота с ручкой                                    1646мм;
Масса                                                     24 кг.
Допустимая нагрузка — до 100 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Подиум с колесами
	1

	2
	Ручка
	1

	3
	Болт М8х60
	4

	4
	Шайба 8
	4

	5
	Шайба 8 гровер
	4

	6
	Заглушка 30х30
	2

	7
	Колпачок М8
	4

	8
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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	Паспорт изделия
	1



4. Конструктивные особенности изделия.
Подиум стартера представляет собой сборно-разборную конструкцию из                  Подиума [1], Ручки [2] и необходимого крепежа.
Подиум [1] представляют собой сварную раму из трубы 30х30 и 30х15мм с площадками из анодированного алюминиевого листа с рельефной текстурой (для уменьшения скольжения поверхности). На подиум установлены колеса.
Ручка [2] представляют собой сварную конструкцию из трубы 30х30мм.
На открытые торцы труб установить заглушки (если не установлены), а на головки болтов и гайки установить колпачки.
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Рис.1 Схема сборки и габаритные размеры.
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5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как сборка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм сборка изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2) Сборка должна проводиться согласно схеме на Рис.1 путем механического соединения элементов между собой, при помощи крепежа из комплекта поставки.
3) Установить пластиковые заглушки и защитные колпачки.

6. Указание мер безопасности

	Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.


















8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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