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Стойки баскетбольные уличные вылет 1,2 м (пара)
профиль 120х120мм для щита из оргстекла 1800х1050мм
ТУ-9610-004-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Стойки баскетбольные уличные вылет 1,2 м (пара) профиль 120х120мм для щита из оргстекла 1800х1050мм.
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки баскетбольные уличные вылет 1,2 м (пара) профиль 120х120мм для щита из оргстекла 1800х1050мм» (далее — стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Стойки переназначены для проведения турниров по баскетболу любого уровня и спортивной подготовки людей разных возрастных категорий. Стойки рекомендуется использовать на открытых спортивных площадках. Устанавливаемая высота кольца - 3,05 м.
Изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры:
ширина (со щитом и кольцом) - 1,8 м;
высота от уровня площадки до кольца - 3,05 м;
высота от уровня площадки до верхнего края щита – 3,95 м;
вынос - 1,2 м;
Вес комплекта стоек - 275 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка без щита и кольца
	2

	2
	Закладная
	2

	3
	Усилитель щита
	4

	4
	Кронштейн стрелы
	2

	5
	Кронштейн щита
	4

	6
	Болт М10х25
	12

	7
	Болт М10х70
	4

	8
	Болт М10х80
	8

	9
	Болт М10х90
	2

	10
	Гайка М10
	14

	11
	Гайка М20
	12

	12
	Шайба 10
	34

	13
	Шайба 20
	12

	14
	Шайба 20 гровер
	12

	15
	Шайба 10 гровер
	12

	16
	Колпачок М20
	12

	17
	Заглушка 25х25
	8

	18
	Заглушка 25х40
	6

	19
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	20
	Паспорт изделия
	1



ПРИМЕЧАНИЕ: Щит баскетбольный, кольцо и сетка кольца заказываются отдельно.
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Рис. 1- Габаритные размеры и элементы монтажа.
4. Конструктивные особенности изделия

Изделие представляет собой сборную конструкцию из: Стойки [1],     Закладной [2], Усилителя щита [3].Кронштейнов [4,5] и комплекта крепежа.
Стойка [1] выполнена из трубы сечением 120х120мм и имеет фланцы для соединения с закладной и рамой щита.
Закладная [2] выполнена из труб сечением 120х120мм и 40х40мм, имеет фланец и 6 шпилек М20 для соединения со стойкой.
Усилитель щита [3] изготовлен из труб 42мм и 25х25мм, имеет отверстия для соединения с кронштейнами.
Кронштейны [4,5] выполнены из обрезка трубы 40х25 с фланцем.
Все элементы конструкции имеют порошковое покрытие.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Во избежание поломки изделие поставляется в разобранном виде, сборка и установка производится заказчиком согласно схеме на рис. 1.
Стойка [1] закрепляется болтами на стационарно устанавливаемой закладной [2], которая должна быть обязательно забетонирована. Щит и кольцо (в комплект не входят) крепятся к стойке при помощи и усилителя [3] и кронштейнов [4,5].

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж, перемещение изделия должны проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. 
Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию: зависание на кольце и щите.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, особенно за протекторами – протирка от пыли и загрязнений.



[bookmark: _GoBack]8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании - www.sfsi.ru
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