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Назначение.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Тележка для транспортировки соревновательных стартовых колодок» (далее тележка) и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия. Тележка представляет собой спортивное оборудование для хранения и транспортирования колодок легкоатлетических. Металлический каркас тележки покрыт цинкосодержащим грунтом и порошковой эмалью. Для удобства перемещения по территории спортивной площадки, тележка снабжена колесами и поворотной стойкой с ручкой. 

2. Технические характеристики.
Габаритные размеры:

Длина  - 860мм; Ширина -630мм; Высота  – 1321мм; Вес  — 18,5 кг.

3. Комплектация.

	№п\п
	Обозначение
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Тележка для колодок легкоатлетических
	1
	Шт.

	2
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
	Шт.

	3
	Паспорт изделия
	1
	Шт.




4. Устройство изделия.
[bookmark: _GoBack]Тележка для транспортировки соревновательных стартовых колодок представляет собой сборно-разборную конструкцию, которая состоит из поворотной стойки, стойки неповоротной, ручки, ложементов и полки для соединения конструкции. В своем составе тележка имеет колеса диаметром 160мм. Стойки оснащены специальными ложементами для расположения в них колодок.
Металлические элементы изделия покрыты цинкосодержащим грунтом и порошковой эмалью.
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Рисунок 1

5. Установка.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
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Рисунок 2


7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Свидетельство о приемке 
Тележка для колодок легкоатлетических признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК_____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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