
Техническое задание 
на поставку изделий сравнения (спортивного оборудования для спортивной гимнастики, соответствующего стандартам Международной федерации гимнастики (FIG))
для выполнения второго этапа НИР по разработке современной технологии 
«Разработка и производство соревновательной линейки российского инновационного спортивного оборудования в целях комплексного импортозамещения по направлению спортивная гимнастика, 
[bookmark: _GoBack]по стандартам Международной Федерации Гимнастики»

	№
	Наименование позиции
	Описание

	1
	Ковёр для вольных упражнений
	Состав комплекта:
1. Ковёр для вольных упражнений — пружинный пол в сборе 14 × 14 м с матовым покрытием и разметкой. Код FIG MAG1. Модель изготовителя: Schwingboden «Moskau» 14×14 м, смонтированный. Артикул 1790752. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— рабочая зона 1200 × 1200 см, предельное отклонение ±3 см;
— диагональ рабочей зоны 1697 ±5 см;
— кайма по периметру не менее 100 см;
— ограничительная полоса шириной 5 ±0,5 см, входит в рабочую зону.

	2
	Конь-махи с комплектом соревновательных матов
	Состав комплекта:
1. Конь-махи соревновательный с регулировкой высоты. Код FIG MAG2. Модель изготовителя: Pauschenpferd, silber. Артикул 1406104. Количество — 1 штука.
2. Комплект матов приземления толщиной 10 см для коня-махи, площадь 16 кв. м, цвет голубой. Код FIG MAG12. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: конь-махи. Артикул 1565862. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— длина корпуса сверху 160 ±1 см, снизу 155 ±1 см;
— ширина корпуса сверху 35 ±1 см, снизу 30 ±1 см; высота корпуса 28 ±1 см;
— высота верхней поверхности корпуса от пола 115 ±1 см;
— ручки: высота 12 ±0,5 см, диаметр профиля 3,4 ±0,1 см, внутренний вертикальный диаметр не менее 7 см;
— расстояние между ручками регулируется плавно в диапазоне 40–45 см;
— комплект матов образует поверхность приземления не менее 400 × 400 см при толщине 10 см.

	3
	Кольца с комплектом соревновательных матов 
	Состав комплекта:
1. Кольца соревновательные — рама, тросы, ремни, кольца. Код FIG MAG3. Модель изготовителя: Ringegerüst «Berlin», silber. Артикул 1384034. Количество — 1 комплект.
2. Комплект матов приземления толщиной 20 см для колец, площадь 10 кв. м, цвет голубой. Код FIG MAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: кольца. Артикул 1565832. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— внутренний диаметр кольца 18 ±0,1 см, диаметр профиля 2,8 ±0,1 см;
— расстояние от точки крепления до нижней внутренней кромки кольца 300 ±1 см;
— высота нижней внутренней кромки кольца от пола 290 ±0,5 см;
— высота точки крепления на балке от пола 590 ±1 см;
— расстояние между точками крепления 50 ±0,5 см; ремни 70 ±1 × 4 ±1 см;
— габарит анкерного крепления 550 ±5 × 400 ±5 см;
— датчик TCS: диапазон измерения натяжения от 0 до 5000 Н, максимальное абсолютное отклонение показаний от эталонного тензиометра не более 100 Н.

	4
	Стол для опорных прыжков с дорожкой разбега, мостиками и комплектом матов
	Состав комплекта:
1. Стол для опорных прыжков с регулировкой высоты. Код FIG MAG4. Модель изготовителя: Sprungtisch «Ergojet Rio». Артикул 1407210. Количество — 1 штука.
2. Дорожка разбега в сборе с отбойной доской и площадкой, длина 25 м. Относится к снаряду по коду FIG MAG4, самостоятельного кода не имеет. Модель изготовителя: Anlauf- und Absprunganlage. Артикул указывается участником закупки. Количество — 1 комплект.
3. Комплект матов приземления толщиной 20 см для опорного прыжка, площадь 18 кв. м, цвет голубой. Код FIG MAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: прыжок. Артикул 1566602. Количество — 1 комплект.
4. Мат приземления толщиной 10 см, 200 × 200 × 10 см, покрытие PVC. Код FIG MAG12. Модель изготовителя: Landematte «Happy Landing» 200×200×10. Артикул 1540510. Количество — 4 штуки.
5. Мат особо мягкий дополнительный, 600 × 200 × 10 см, с разметкой. Код FIG MAG13. Модель изготовителя: Landematte «Happy Landing» 600×200×10 с разметкой. Артикул 1540500. Количество — 1 штука.
6. Мостик гимнастический мягкий, 5 пружин, диапазон массы 40–75 кг. Код FIG MAG14. Модель изготовителя: Sprungbrett «Moskau 5». Артикул 1411704. Количество — 1 штука.
7. Мостик гимнастический жёсткий, 8 пружин, диапазон массы 50–100 кг, с маркировкой точкой. Код FIG MAG14. Модель изготовителя: Sprungbrett «Moskau 8». Артикул 1411714. Количество — 1 штука.
8. Защитная окантовка мостика длинная, 140 × 120 × 22 см. Код FIG MAG15. Модель изготовителя: Rondat-Matte lang. Артикул 1595310. Количество — 1 штука.
9. Защитная окантовка мостика короткая, 120 × 102 × 22 см. Код FIG MAG15. Модель изготовителя: Rondat-Matte kurz. Артикул 1595320. Количество — 1 штука.
10. Мат для рук при входе рондатом, 120 × 100 × 3 см. Код FIG MAG16. Модель изготовителя: Hand-Safety-Matte. Артикул 1540550. Количество — 1 штука.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— высота верхней поверхности стола в точке замера 135 ±1 см от пола; точка замера — 68 см от края со стороны приземления;
— длина дорожки разбега 2500 см, ширина полотна 100 ±1 см, суммарная высота полотна и подложки не более 2,5 см;
— мостики поставляются в двух исполнениях — мягком и жёстком; оба исполнения сертифицированы FIG и различаются жёсткостью; жёсткое исполнение имеет маркировку точкой;
— маты толщиной 10 см образуют поверхность приземления не менее 400 × 400 см.

	5
	Брусья параллельные с комплектом соревновательных матов
	Состав комплекта:
1. Брусья параллельные соревновательные с регулировкой высоты и ширины. Код FIG MAG5. Модель изготовителя: Männerbarren «Melbourne Pro». Артикул 1403120. Количество — 1 комплект.
2. Комплект матов приземления толщиной 20 см для параллельных брусьев, площадь 33,5 кв. м, цвет голубой. Код FIG MAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: брусья. Артикул 1565872. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— длина жердей 350 ±1 см; профиль жерди: вертикальная ось 5 ±0,1 см, горизонтальная ось 4 ±0,1 см;
— высота верхней кромки жерди от пола 200 ±1 см;
— расстояние между точками крепления 230 ±1 см;
— расстояние между жердями регулируется в диапазоне 42–52 см;
— расстояние между стойками на уровнях регулировки не менее 48 см;
— маты приземления толщиной 20 ±1 см.

	6
	Перекладина с комплектом соревновательных матов
	Состав комплекта:
1. Перекладина соревновательная с растяжками и анкерным креплением. Код FIG MAG6. Модель изготовителя: Spannreck «Stuttgart». Артикул 1384214. Количество — 1 комплект.
2. Комплект матов приземления толщиной 20 см для перекладины, площадь 36 кв. м, цвет голубой. Код FIG MAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: перекладина. Артикул 1565822. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— диаметр грифа 2,8 ±0,01 см;
— длина грифа между точками крепления 240 ±1 см; расстояние между гнёздами стоек не менее 200 ±1 см;
— высота верхней кромки грифа от пола 280 ±1 см с возможностью подъёма на 10 см;
— габарит анкерного крепления 550 ±5 × 400 ±5 см.


	7
	Брусья разной высоты с комплектом соревновательных матов и страховочным матом
	Состав комплекта:
1. Брусья разной высоты соревновательные с плавной регулировкой внутренней диагонали. Код FIG WAG2. Модель изготовителя: Spannstufenbarren «München», жерди «Fiberflex Pro». Артикул 1383220. Количество — 1 комплект.
2. Комплект матов приземления толщиной 20 см для брусьев разной высоты, площадь 28 кв. м, цвет голубой. Код FIG WAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: разновысокие брусья. Артикул 1565812. Количество — 1 комплект.
3. Мат страховочный для брусьев разной высоты. Код FIG WAG17. Модель изготовителя: Hilfestellungsmatte. Артикул указывается участником закупки. Количество — 1 штука.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— диаметр жерди 4,0 см в пределах от 3,92 до 4,04 см, длина жерди 240 ±1 см;
— расстояние между гнёздами стоек не менее 200 ±1 см;
— при внутренней диагонали 181 см высота верхней жерди от пола 255 ±1 см, нижней — 175 ±1 см;
— внутренняя диагональ регулируется в диапазоне 130–181 ±1 см плавно либо с шагом не более 2 см со шкалой;
— предусмотрена возможность подъёма на 5 и 10 см; габарит анкерного крепления 550 ±5 × 400 ±5 см;
— страховочный мат: длина от 50 до 200 см, ширина от 50 до 150 см, толщина от 5 до 15 см, покрытие скользящее, не менее двух ручек, плотность наполнителя 20 ±2 кг/куб. м, прочность на разрыв не менее 90 кПа.

	8
	Бревно гимнастическое с комплектом соревновательных матов
	Состав комплекта:
1. Бревно гимнастическое соревновательное с регулировкой высоты, длина 5 м. Код FIG WAG3. Модель изготовителя: Schwebebalken «Soft Touch», 5 м. Артикул 1414210. Количество — 1 штука.
2. Комплект матов приземления толщиной 20 см для бревна, площадь 49,5 кв. м, цвет голубой. Код FIG WAG11. Модель изготовителя: Mattensatz «Moskau»: бревно. Артикул 1565842. Количество — 1 комплект.
Обязательные технические требования (FIG Apparatus Norms Part II, Edition 2026; все высоты измеряются от пола):
— длина бревна 500 ±1 см;
— сечение: верх 10 ±0,5 см, горизонтальная ось 13 ±0,5 см, вертикальная ось 16 ±0,5 см, низ 10 ±0,5 см;
— высота верхней поверхности от пола 125 ±1 см;
— опоры: расстояние между опорами не более 500 см, ширина опоры не более 125 см;
— амортизация опор не менее 15 мм, амортизация торцов от 15 до 30 мм;
— регулировка высоты плавная либо с шагом 5 см.



