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Полоса препятствий - Разрушенная лестница
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Полоса препятствий - Разрушенная лестница» (далее лестница), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Лестница представляет собой элемент полосы препятствий, является уличным спортивным оборудованием. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              5870
Ширина-                                                           2000
Высота-                                                            1800
3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб опорный 4-ой ступени(2400мм)
	2

	2
	Столб опорный 3-ей ступени(2100мм)
	2

	3
	Столб опорный 2-ой ступени(1800мм)
	2

	4
	Столб опорный 1-ой ступени(1500мм)
	2

	5
	Лестница
	1

	6
	Перекладина 4-ой ступени(2000мм)
	1

	7
	Перекладина 1-3 ступеней(2000мм)
	3

	8
	Перекладина(1200мм)
	6

	9
	Болт М10х30
	80

	10
	Гайка М10
	48

	11
	Шайба 10
	48

	12
	Шайба 10 гровер
	32

	13
	Шуруп 10х90
	2

	14
	Колпачок
	130

	15
	Паспорт изделия
	1

	16
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из столбов опорных [1-4], лестницы [5], перекладин [6-8].
Столбы опорные представляют собой сварные конструкции, бетонируемые в грунт. В своем составе столбы имеют ложементы для крепления перекладин [6-8]. Столбы покрыты порошковой краской.

Лестница [5] представляет собой сварную металлоконструкцию присоединяемую к перекладине [6] при помощи шурупов [13]. Лестница покрыта порошковой краской.
Перекладины [6,7] представляют собой сборно-разборную конструкцию из настила и металлокаркаса. Металлический каркас в своем составе имеет резьбовые отверстия для соединения с опорными столбами. На перекладине [6] дополнительно установлены фланцы для соединения с лестницей [5].
Перекладины [8] представляют собой сборно-разборную конструкцию из настила и металлокаркаса. Металлический каркас в своем составе имеет фланцы для соединения с опорными столбами.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на стадионе

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Собрать "разрушенную лестницу" согласно рис. 1, 2.
2) Бетонирование опорных столбов на глубину 690мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
