ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
поставку стендов для контроля параметров спортивного коня и колец
в процессе осуществления второго этапа научно-исследовательских работ 
по современной технологии «Разработка и производство соревновательной линейки российского инновационного спортивного оборудования в целях комплексного импортозамещения по направлению спортивная гимнастика, по стандартам Международной Федерации Гимнастики»

1. Заказчик – ООО ФСИ «Аналитика»
2. Исполнитель: выявляется по результатам публичного конкурсного отбора
3. Основание для выполнения работы:
Потребность Заказчика в стендах для контроля параметров спортивного коня и колец.
4. Срок поставки:
Дата начала работ: 10.09.2026 г.
Дата окончания работ: 30.11.2026 г.
5. Цели и задачи работы
Цель работы: поставка стендов – единой комплексной системы, предназначенной для контроля, сбора, обработки и хранения параметров производимых спортивных объектов.
Задачами работы являются:
1.Поставка стенда для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня.
2.Поставка стенда для статического испытания колец. Стенд должен выполнять нагружение кольца, измерять перемещение точки кольца в процессе нагружения и после снятия нагрузки.
3.Стенды должны быть объединены единой системой съема, обработки, хранения параметров спортивных объектов.
6. Исходные данные для выполнения работы
Заказчик передаёт исполнителю информацию по испытуемым спортивным объектам, включая габаритные размеры и описание конструкции.
7. Технические требования к стенду для определения коэффициента трения поверхностей спортивного коня
7.1. Состав стенда:
	а) устройство закрепления и система статического нагружения для измерения коэффициента трения корпуса верхней части коня;
	б) система статического нагружения для измерения трения ручек коня;
		в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.
7.2. Основные требования к раме и системе статического нагружения для измерения трения корпуса верхней части коня:
	а) устройство закрепления должно обеспечивать возможность позиционирования системы статического нагружения для измерения трения на корпусе верхней части коня в разных положениях;
б) система статического нагружения должна иметь в своём составе ползунок с массой 5 кг ± 0,2 кг, который протягивается горизонтально по поверхности образца корпуса коня с определенной скоростью нагружения;
в) должен быть предусмотрен датчик, позволяющий контролировать максимальную силу тяги, создаваемую во время тягового движения;
г) ползунок должен тянуться с постоянной скоростью нагружения 5 Н/с ± 0,5 Н/с.
д) нижняя часть слайдера должна предусматривать приклеивание квадратной испытательной подошвы толщиной 10 мм ± 0,5 мм и размером 40 мм ± 1 мм;
е) коэффициент трения покоя испытательной подошвы должен составлять 0,25 ± 0,03.
7.3. Основные требования к системе статического нагружения для измерения трения ручек коня:
	а) испытательный ремень подвешивается на образец ручки и тянется вниз с определенным весом, контролируется сила сопротивления трения ручки;
	б) ручки коня должны быть установлены как шкив с подвешенным на нем испытательным ремнем, один конец испытательного ремня должен быть натянут весом 5 кг ± 0,2 кг, сила тяги другого конца должна быть измерена как показано на рисунке 1;
[image: ]
Рисунок 1 – Схема испытания ручек коня на трение
	в) требования к испытательному ремню:
		– ширина 20 мм ± 1 мм;
		– контактная сторона испытательной ленты должна иметь слой толщиной 10 мм ± 0,5 мм;
		– коэффициент статического трения слоя должен быть 0,25 ± 0,03;
7.4. Требование к измерительной системе стенда:
а) система должна позволять измерять тяговые усилия до 100 Н на частотах от 2 до 100 Гц с точностью ± 3%, минимальная частота дискретизации системы сбора данных должна составлять 200 Гц;
	б) система должна быть способна измерять силу тяги при испытании ручек коня на трение до 100 Н с точностью ± 3%;
в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;
д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1 ГГц;
е) диагональ экрана, не менее 10'';
ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.
8. Технические требования к стенду для статического испытания колец
8.1. Состав стенда для испытания колец:
а) рама для взаимного позиционирования испытуемого объекта, нагружающего механизма и измерительной системы;
б) система статического нагружения;
в) измерительная система для фиксации измеряемых параметров.
8.2. Основные требования к раме:
а) обеспечивать возможность позиционирования нагрузочного и измерительного оборудования относительно испытуемого объекта;
б) обеспечивать установку сменной испытательной оснастки для колец;
в) исключать перемещение и деформацию рамы, способные повлиять на результаты измерений;
г) обеспечивать безопасную установку и снятие испытуемого оборудования.
8.3. Требование к системе статического нагружения:
а) система должна обеспечивать создание контролируемой статической нагрузки и передачу её на испытуемый объект вертикально вниз;
б) нижняя внутренняя сторона кольца должна служить точкой отсчета;
в) максимальная испытательная сила – 4000±40 Н;
г) ширина нагружающего устройства – 35±1 мм;
д) возможность установки оснастки на каждое из двух колец;
е) после снятия статического тягового усилия должно проверяться, возвращается ли кольцо в исходное положение.
[bookmark: _Hlk239243457]8.4. Требование к измерительной системе стенда:
а) фиксация прикладываемого усилия и перемещения;
б) допустимая погрешность измерения параметров в ходе испытаний 5-10% от измеряемого диапазона.
в) стенд должен быть оснащён электронно-измерительной системой, позволяющей фиксировать измеряемые параметры и записывать их в табличном виде;
г) требования к измерительному тракту: полоса пропускания 2–100 Гц с точностью не хуже ±5%, дискретизация не ниже 1000 Гц;
д) промышленная панель или компьютер для фиксации и сохранения измеряемых параметров с установленным процессором, имеющим частоту работы не менее 1,5 ГГц;
е) диагональ экрана, не менее 10'';
ж) обмен информации с электронным блоком должен осуществляться посредством портов USB и Ethernet.
8.5. Требования к программному обеспечению стендов.
Стенды должны быть оснащены программным обеспечением, имеющим следующий функционал:
а) создание проектов измерения испытуемых объектов;
б) запись, сохранение и последующий просмотр значений измеряемых параметров в табличной форме.
8.6. Требования к долговечности – установленный полный срок службы не менее 2 лет;
8.7. Требования к составным частям стенда
Комплектующие, покупные, стандартизованные изделия, входящие в состав стендов, должны обеспечивать комплексные показатели по эксплуатационным параметрам стенда в целом.
9. Основные требования к системе съёма, обработки, хранения параметров спортивных объектов:
9.1. Аппаратная часть системы должна включать в себя устройство обработки и хранения информации и сеть, связывающую в единую систему стендовое оборудование. 
9.2 Устройство обработки и хранения информации должно представлять собой оборудование повышенной надёжности, обеспечивающее надёжное хранение данных на протяжении не менее 5 лет.
10. Основные требования к выполнению работ
10.1. Качество Работ – результаты выполненных Работ, созданные Исполнителем должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации: действующим государственным (ГОСТ) и технической документации Заказчика;
10.2.  Исполнителем по окончанию выполнения Работ должны быть переданы руководства по эксплуатации стендов.
10.3. Требования к электропитанию:
– входное напряжение переменного тока, В: 230±10%.
– мощность присоединения, кВт: 5.
[bookmark: _GoBack]10.4. Документация передается Заказчику: подлинник – 1 экземпляр, в электронном формате совместимом с Microsoft Office версий 2003 и выше.
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