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Скамейка для запасных игроков на 4 мест с козырьком из поликарбоната
ТУ-9610-9654-51879206-2009г



ПАСПОРТ
Скамейка для запасных игроков на 4 мест с козырьком из поликарбоната.
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1. Общие положения.

[bookmark: _GoBack]	Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Скамейка для запасных игроков на 4 мест с козырьком из поликарбоната» (далее кабина для запасных игроков), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
	Кабина для запасных игроков представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для защиты спортсменов (до 4 человек) от ветра и дождя. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.





2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина-                                                              2120 мм
Ширина-                                                           1180 мм
Высота-                                                            2037 мм
Вес: общий вес -                                                      90 кг.


3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1.1
	Боковина ЛВ
	1

	1.2
	Боковина ПР
	1

	2
	Стойка
	1

	3
	Стяжка
	2

	4
	Козырек
	1

	5
	Балка сидений
	1

	6.1
	Лист кровли сотовый поликарбонат 6х2100х2650
	1

	6.3
	Лист борта сотовый поликарбонат 6х825х670
	2

	7
	Кресло
	4

	8
	Саморез кровельный
	58

	9
	Болт М6х60
	9

	10
	Болт М8х40
	8

	11
	Болт М8х90
	6

	12
	Гайка М6
	6

	13
	Гайка М8
	14

	14
	Шайба 6
	7

	15
	Шайба 8
	22

	16
	Шайба 6 гровер
	6

	17
	Термошайба ЦВЕТ БИРЮЗА
	58

	18
	Профиль торцевой 2,1м цвет бирюза
	4,5

	19
	Заглушка 25х25
	1

	20
	Паспорт изделия
	1

	21
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 3















4. Конструктивные особенности изделия.

	Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из боковин [1.1, 1.2], стоек [2], стяжек [3], козырька [4], балки [5] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю и борта [6.1, 6.3].
Боковины [1.1, 1.2] и стойки [2] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб и фланца для крепления к опоре покрытых порошковой краской. В своем составе боковины имеют резьбовые гнезда М6 для крепления козырька [4]  и отверстия для соединения со стяжками [3] и балками [5] через крепеж [9, 11] и [12, 13, 14, 15, 16] (см. рис.1,2).
Стяжки [3] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления соответственно к боковинам [1.1, 1.2] и стойкам [2] через крепеж [9, 12, 14, 16] (см.рис.1). Стяжки покрыты порошковой краской.
Балка [5] Представляет собой раму из стальных труб соединяющих между собой боковины и стойки. К балке крепятся сидения [7] через крепеж [10, 13, 15].
Листы кровли [6.1, 6.3] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к стойкам [2] и боковинам [1.1, 1.2] по месту саморезами кровельными [8] с термошайбами [17].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

	Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
	Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить бетонирование опорных зон под установку опорных фланцев кабины). Смонтировать металлический каркас кабины (см.рис.1-3).
2) Выполнить фиксацию опорных фланцев кабины на заготовленном бетонном основании площадки с помощью анкеров (в комплект не входят)
3) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности

	Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).



7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
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