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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Скамья гимнастическая с упором» (далее - Скамья), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Скамья представляет собой вспомогательное спортивное оборудование.
Установка Скамьи происходит путем стягивания элементов между собой и бетонирования опорных столбов.
Для безопасности эксплуатации столбы заглушены сверху. Крепление скамейки к столбам производится с помощью хомутов. Металлический каркас покрыт цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием, защищающим от ультрафиолетового излучения и осадков.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры в установленном виде:
Длина                                                     1800мм;
Ширина                                                  1212мм;
Высота с заглушкой                              479мм;
Масса                                                     73 кг.
Допустимая нагрузка — до 150 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб L=950мм 
	4

	2
	Поручень упор
	1

	3
	Скамья 1800х400мм с хомутами
	1

	4
	Заглушка 108 наружная
	4

	5
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	6
	Паспорт изделия
	1




4. Конструктивные особенности изделия.

Скамья представляет собой сборно-разборную конструкцию из Столбов [1], Упора [2], Скамейки [3], а также необходимого крепежа и заглушек.
Столбы [1] представляют собой сварную конструкцию из трубы 108мм и арматуры для бетонирования, сверху на столбы установлены пластиковые заглушки.
Упор [2] выполнен из трубы 33,5мм.
Скамья [3] представляет собой сборно-разборную конструкцию из металлического каркаса и фанерного настила. Фанерный настил выполнен из фанеры 21 мм с сеткой. На торцах труб имеются хомуты для крепления к столбам.
Торцы фанерного настила покрыты эмалью ВР, а металлические элементы – цинкосодержащим грунтом и порошковым покрытием.




5. Правила сборки, установки изделия.

Изделие поставляется упакованное в разобранном виде.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо:
1) Во избежание травм установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
2) Установка должна проводиться согласно схеме на Рис.1, путем механического соединения элементов комплекса между собой, при помощи хомутов из комплекта поставки.
3) Все столбы необходимо забетонировать на глубину 500мм. Диаметр колодцев под бетонирование не менее 400мм. Допускается объединять близко стоящие колодцы в траншеи.
4) Для дополнительной защиты от раскручивания рекомендуется резьбовую часть болта перед затяжкой покрыть эмалью или грунтовкой.
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Рисунок 1 Габаритные и установочные размеры.



6. Указание мер безопасности

	Установка и перемещение изделия должна производиться минимум двумя взрослыми специалистами (не моложе 18 лет).
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Проверка затяжки резьбовых соединений должна производиться не реже 1 раза в неделю.
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.
	При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей).
	Категорически запрещается превышать максимально установленную нагрузку – 150кг.
	Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений. Зазоры и люфт устраняться, болты подтягиваться не реже 1 раза в неделю.
	Транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
	Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.







9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.



ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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