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Круг для метания ядра (диска) 2,135м
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ПАСПОРТ

Круг для метания ядра (диска) 2,135м
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1. Общие положения.


Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции - «Круг для метания ядра (диска) 2,135м» (далее круг), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Круг для толкания ядра представляет собой спортивное оборудование, он предназначен для выполнения спортивных упражнений по легкой атлетике (толкание ядра). Устанавливается на открытом воздухе путем бетонирования каркаса на глубину 60мм, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры, мм:
Диаметр-                                                              2135 мм
Высота-                                                                80 мм
Вес: общий вес -                                                          40 кг.

3. Комплектность Обруча для толкания ядра.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Секция-полукруг
	2

	2
	Болт М10х20
	6

	3
	Шайба 10
	6

	4
	Гайка М10 нейлон
	6

	5
	Паспорт изделия
	1

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
4. Конструктивные особенности изделия.


Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из секций в форме полукруга [1] и комплекта крепежа [2,3,4].
Секция-полукруг [1] представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из стальных листов. Все металлические конструкции покрыты цинкосодержащим грунтом и полимерным покрытием.. В своем составе секция полукруг имеет отверстия для соединения с ответной секцией [1] через крепеж [2,3,4] (см. рис.1). 
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.


Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на стадионе

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Смонтировать 2 секции-полукруга [1] вместе с помощью крепежа [2,3,4] (см.рис.1).
2) Подготовить площадку под установку круга для метания с учетом того что собранная конструкция должна быть забетонирована на глубину 60мм. Над рабочей площадкой должен возвышаться только обруч круга метания на высоту 20мм.
3) Забетонировать сектор на площадке.
4) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
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Рисунок 2
6. Указание мер безопасности


Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.


Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие  должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях


В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
