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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Трибуна двухрядная 12 мест с козырьком» (далее трибуна), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для  размещения зрителей при проведении спортивных мероприятий. Для защиты от осадков и солнечного света трибуна оснащена навесом. Устанавливается  на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              3015
Ширина-                                                           1400
Высота-                                                            2420
Вес: -                                                                         300 кг.

3. Комплектность Трибуны.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина
	3

	2
	Столб передний
	3

	3
	Столб задний
	3

	4
	Стяжка на столбы задняя
	2

	5
	Козырек сварной
	1

	6
	Рама  для монтажа сидений
	2

	7
	Балка для настила пола 40х25х3000
	2

	8
	Настил пола Фанера сетка 15мм 1500х500
	2

	9
	Лист Сотовый поликарбонат 6х1550х1872
ЦВЕТ БИРЮЗА 
	2

	10
	Кресло 
	12

	11
	Болт М8х50
	24

	12
	Болт М8х60
	6

	13
	Болт М8х90
	18

	14
	Шайба 8 
	48

	15
	Гайка М8
	48

	16
	Болт М10х70
	6

	17
	Болт М10х80
	15

	18
	Гайка М10
	21

	19
	Шайба 10
	21

	20
	Саморез 4,25 со сверлом
	36

	21
	Термошайба ЦВЕТ БИРЮЗА
	36

	22
	Профиль соединительный разъемный 2м
	1

	23
	Профиль торцевой 3,2 м цвет бирюза
	2

	24
	Заглушка 40х25
	42

	25
	Паспорт изделия
	1

	26
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
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Рисунок 3

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из боковин [1], столбов [2,3], стяжек [4], профилей  [7], Рам сидений [6], каркаса козырька [5] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю [9].

Боковины [1] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе боковина имеет отверстия для крепления столбов, профилей настила пола и рам крепления сидений.

Столбы [2,3] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе столбы имеют вилки для соединения с каркасом козырька с помощью [16,18,19]. Крепление столбов к боковинам происходит с помощью крепежа [17,18,19]. Задние столбы для жесткости имеют отверстия для крепления стяжек [4] с помощью стяжек [12,14,15].
Стяжки [4] представляют собой стальные сварные конструкции для крепления соответственно к задним столбам [3] через крепеж [12, 14, 15].
Козырек [5] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе козырек имеет отверстия для фиксации на столбах.
Рама крепления сидений собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб. В своем составе рама имеет отверстия для крепления к боковинам.
Балки [7] Представляют собой отрезки стальных труб соединяющих между собой боковины. К балкам крепится настил [8] через крепеж [20] по месту.
Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие металла порошковая эмаль
Листы кровли [9] представляет собой листы сотового поликарбоната, которые крепятся к козырьку [5] по месту саморезами кровельными [20] с термошайбами [21]. 
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать металлический каркас трибуны (см.рис.1-3).

2) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.

3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
