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Назначение.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции Препятствие для бега 3,96м (барьер стипль-чез)» (барьер) и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия. Барьер представляет собой спортивное оборудование для проведения спортивных соревнований и учебных программ по бегу с препятствиями в закрытых помещениях и на открытых площадках.

2. Технические характеристики.
Габаритные размеры: 
Длина  -  3960мм; Ширина  -  1200мм; Высота №1  -  915мм Высота №2  -  765мм
Вес барьера – 86,5 кг.

3. Комплектация.

	№п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка опорная в сборе барьера
	2

	2
	Основание опорное барьера
	2

	3
	Балка опорная барьера L=3,96м
	1

	4
	Шуруп 6х50
	8

	5
	Винт с внутренним шестигранником М10х20
	8

	6
	Винт с внутренним шестигранником М10х30
	8

	7
	Шайба гровер М10
	8

	8
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	9
	Паспорт изделия
	1








4. Устройство изделия.
Барьер состоит из стоек опорных [1], оснований [2] и балки опорной соответствующей длины [3].
Стойка опорная в сборе [1]. Представляет собой ограниченно сборно-разборную конструкцию, В своем составе стойка имеет наружный стакан с фланцем для закрепления на опорных основаниях [4] через крепеж [6]. В верхней части стойка имеет телескопический шток, который поднимается путем выдвижения на себя пружинного фиксатора. Для исключения попадания в механизм выдвижения пыли и грязи механизм штока закрыт резиновым пыльником. Шток в своем составе имеет фланец для соединения с балкой опорной [3] через крепеж [5].
Основание опорное [2] выполнено из стальной трубы 120х60. В своем составе основание имеет резьбовые отверстия для соединения со стойками опорными. Открытые торцы основания закрыты заглушками. На нижней части закреплены резиновые накладки. Для дополнительной фиксации барьеров на площадке в основании имеются отверстия для анкерных болтов.
Балка опорная [3] выполнена из клееного бруса хвойных пород 130х135 соответствующей длины. На нижней части бруса закреплены опорные пластины с помощью крепежа [4]. Пластины в своем составе имеют резьбовые отверстия для соединения со стойками опорными. Поверхность бруса планки покрыта акриловой эмалью с нанесением спортивной разметки.
Металлические элементы изделия оцинкованы и покрыты порошковой эмалью.
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Рисунок 1


5. Установка.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Собрать барьеры препятствия в соответствии с рис.1.
2) Регулировку высоту производить пружинным фиксатором, расположенным на опорных стойках.

6. Указание мер безопасности
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все места соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.
Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.
[bookmark: _GoBack]
8. Свидетельство о приемке 
Препятствие для бега 3,96м (барьер стипль-чез) признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.


Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________


ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
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