Защита на табло электронное 1000х750х44мм
ТУ 9632-010-51879206-2014

Руководство по эксплуатации
Защита на табло электронное 1000х750х44мм

1. Назначение.
Решетчатая рамная конструкция используется в качестве защиты для электронного табло 1000х750х44мм.

2. Технические характеристики.
Размеры: Длина - 1100мм; Глубина – 174мм; Высота - 850мм.

3. Комплектация.
	Защита на табло 
	1 шт.



4. Устройство изделия.
Защита представляет собой сварную конструкцию из стальных труб сечением 20х20мм и 12мм, с фланцами для крепления к стене. Защита имеет порошковое покрытие


Рисунок 1

5. Установка.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Приложить защиту к месту планируемого монтажа, произвести разметку отверстий.
3) Установку производить на анкерные болты (в комплект не входят), длину и тип анкерных болтов выбирают исходя из материала и несущей способности стены.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
Категорически запрещается эксплуатация не по прямому назначению и вандальское отношение к изделию при эксплуатации.
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7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка  и хранение изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Изделие должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

8. Свидетельство о приемке 
Защита на табло электронное 1000х750х44мм признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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