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Стенка гимнастическая с перекладиной и эспандерами
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Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности, содержащимися в настоящем паспорте.
1. Общие положения
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения Стенки гимнастической с перекладиной и эспандерами.

Стенка гимнастическая с перекладиной и эспандерами (далее - ШС) предназначена для использования детьми младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования. ШС может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, игр и развлечений детей, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.
ШС предназначена для настенного монтажа с помощью анкеров (в комплект не входят).
2. Технические характеристики.

Высота - 2400 мм

Ширина - 790 мм

Длина турника - 1200 мм

Профиль вертикальных стоек  - 40 мм

Диаметр перекладин – 25мм
Элементы ШС покрыты порошковой краской. Допустимая нагрузка на ШС не более 100 кг. Срок службы ШС зависит от интенсивности эксплуатации, но не менее 3 лет.
3. Комплектность.
	Поз.
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Стойка боковая
	2

	2
	Кронштейн настенный
	4

	3
	Перекладина
	10

	4
	Кронштейн турника
	2

	5
	Турник
	1

	6
	Болт М10х90
	2

	7
	Болт М12х60
	26

	8
	Гайка М10
	2

	9
	Шайба 10
	2

	10
	Шайба 12
	26

	11
	Шайба 12 гровер
	26

	12
	Заглушка 40х40
	4

	13
	Заглушка круглая 30
	2

	14
	Колпачок под М10
	4

	15
	Колпачок под М12
	26

	16
	Эспандер
	2

	17
	Паспорт
	1


4. Конструктивные особенности изделия.
ШС представляют собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из 2-х боковых стоек [1] соединяемых между собой перекладинами [3] с помощью крепежа [7,10,11]. Также в состав изделия входят кронштейны настенные [2] и кронштейны турника [4], которые крепятся к боковинам с помощью крепежа [7,10,11]. На кронштейны турника [4] устанавливается турник [5], с помощью крепежа [6,8,9]. Металлические детали ШС покрыты порошковой краской. Открытые торцы для безопасности закрыты заглушками [12,13], а головки болтов и гайки – колпачками [14,15].
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Рис. 1 Общий вид.
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Рис. 2 Сборка изделия.

5. Правила сборки и установки.
Для удобства транспортировки ШС поставляется потребителю в разобранном виде.
ШС устанавливается в закрытых помещениях. Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.
Необходимо обеспечить надежность крепления элементов ШС к стене. Для крепления кронштейнов [2,4] к стене используйте крепёж с учетом фактического исполнения и состояния стен, рекомендуется применять анкерные болты диаметром не менее 12 мм и длиной не менее 100мм (в комплект не входят).
Так как сборка ШС производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2. Установка должна проводиться на ровную твердую поверхность, имеющую достаточную несущую способность.
3. Расположить боковые стойки [1] на ровной горизонтальной поверхности. Собрать конструкцию ШС с помощью крепежа из комплекта поставки.Установить собранную конструкцию вертикально, на ровную поверхность, вдоль выбранной стены помещения.

4. По фактическому месту расположения ШС в сборе произвести разметку мест крепления кронштейнов [1] к стене. Просверлить по разметке на стене отверстия, используя сверло диаметром соответствующим диаметру используемого крепежа.
5. Закрепить ШС к стене с помощью анкеров (в комплект не входят). Приложить необходимые усилия для проверки устойчивости конструкции, вертикальность и горизонтальность установки проверить с помощью строительного уровня.
6. Указание мер безопасности

Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят). В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также, исходя из толщины мата, можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения. Не рекомендуется допускать к занятиям на ШС детей без предварительной консультации с медицинским работником.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на изделие.
Категорически запрещается эксплуатация изделия без надёжного крепления к стене.
При занятии детей на ШС они должны держаться за поручни, во избежании падения и травм.

На изделии одновременно должен заниматься только один человек.
Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка ШС должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. ШС должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.
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