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Стойки волейбольные универсальные напольно-пристенные
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ПАСПОРТ
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Стойки волейбольные универсальные напольно-пристенные с ползуном и механизмом натяжения (компл)» (далее стойки), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Стойки предназначены в качестве спортивного оборудования для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в волейбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.

Стойки устанавливаются на вертикальную поверхность (стену) с жесткой фиксацией к ней. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:

Максимальный вынос от стены - 284 мм;
Ширина - 150 мм;

Высота столба - 2550 мм
Вес: общий вес комплекта из двух стоек - 36,5 кг.

3. Комплектность.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Столб опорный
	2

	2
	Каретка с натяжителем
	1

	3
	Каретка без натяжителя
	1


	4
	Кронштейн настенный
	2

	5
	Гайка М12
	2

	6
	Шайба 12
	2

	7
	Упаковка (п\э плёнка)
	1

	8
	Паспорт изделия
	1
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Рис. 1 - Рабочее положение.

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция стоек представляет собой опорные столбы [1] из трубы диаметром 76мм, по которым свободно перемещаются каретки из профильной трубы 40х25. К каретке с натяжителем [2] при помощи сварки закреплены: натяжитель, выполненный из домкрата, две пластины под ролик (ролик крепится на них при помощи болтового соединения) и крюк под крепёж нижней части волейбольной сетки. К каретке ответной [3] приварены 2 крюка, под крепёж верхней и нижней частей сетки. Обе каретки фиксируются на направляющей с помощью маховичка на требуемой высоте.

Выставление различной высоты расположения кареток обусловлено отличием в правилах крепления сетки по высоте при игре в волейбол для мужчин и для женщин. Торцы кареток заглушены полиэтиленовыми заглушками 40х25, а на концы маховичков надеты специальные полиэтиленовые заглушки диаметром 25 мм.

Для монтажа стоек к полу на столбах предусмотрены фланцы размером 150х150мм с 4-мя отверстиями  11мм, а для крепления на стену, в комплект входят 2 кронштейна [4]. Крепёж для фиксации к полу и стене в комплект не входит, и подбирается заказчиком самостоятельно, в зависимости от материала стен/полов и степени их физического износа.

5. Правила сборки, установки изделия.

Собрать стойки в соответствии с рис. 1.
Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Установка должна проводиться на ровном и прочном полу. В качестве крепежа кронштейнов изготовителем настоятельно рекомендуется применять анкерные шпильки диаметром не менее 10 мм и длинной 100-160 мм (в комплект не входят). 

Так как установка стойки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1) Во избежании травм и порчи изделия, установка и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2) Стойки должны устанавливаться за линией игровой площадки, напротив друг друга, по центральной оси будущего натяжения волейбольной сетки.

3) Используя строительный уровень и отвес, проверить правильность установки столбов с кронштейнами в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
4) Произвести разметку на стене и полу будущих отверстий.
5) С помощью ударной электродрели (перфоратора) по маркировке высверлить отверстия под крепёж.
6) Установить стойки в сборе на штатное место и зафиксировать их анкерами.
7) Максимально притянуть весь крепеж.
8) Проверить надежность крепления стоек, дав нагрузку на столб в направлении будущего натяжения, люфт при этом должен отсутствовать.

Примерная схема установки сетки (в комплект не входит):

Бегунок механизма натяжения вывести в верхнее положение с помощью вращающейся рукоятки. Протягиваем шнур сетки через ролик стойки с натяжителем и закрепляем его на крюке (возможна комплектация с болтом М8х40 вкрученном в бегунок механизма натяжения). Другой конец шнура сетки крепим к крюку ответной стойки. На концах шнуров сетки рекомендуется, для облегчения установки сетки, самостоятельно закрепить вспомогательные устройства типа крюков, коушей или цепи (в комплект не входят). Не допускайте перекоса сетки. Натяжение сетки производится плавным вращением рукоятки механизма натяжения. Нижний шнур к крюкам стойки крепится для каждой стойки через талреп (в комплект не входит). Натяжением шнура талрепами завершаем установку сетки. Использование в качестве шнура сетки металлического троса не рекомендуется т.к., при чрезмерном натяжении, это приведет к деформации стоек.

В целях безопасности игроков рекомендуется установить на стойки протекторы (в комплект не входят), закрыв ими механизмы обеих стоек.

6. Указание мер безопасности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

Возможна комплектация механизма натяжения болтом М8х40 вкрученном в бегунок (вместо крюка), при этом запрещается эксплуатация стойки без фиксации болта М8х40 гайкой.

Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.

Категорически запрещается эксплуатация стоек без фиксации кронштейнов анкерами, так же не рекомендуется применять анкерные шпильки  диаметром менее 10 мм и длинной менее 100-160 мм.

Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стойки.

Категорически запрещается чрезмерное натяжение сетки во избежании деформации стоек и обрыва сетки. При натяжении сетки запрещается резкое вращение рукоятки механизма натяжения.

Категорически запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к спортивному оборудованию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке.

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться, проводиться смазка трущихся поверхностей. Лишняя смазка снимается.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
