Ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х80мм) свободностоящие ГОСТ Р 55665-2013
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Руководство по эксплуатации
Ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х80мм) свободностоящие                         ГОСТ Р 55665-2013

1. Назначение.

Ворота предназначены в качестве спортивного оборудования для тренировочных игр и соревнований на любительском уровне в гандбол и минифутбол взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях и на открытых площадках. Ворота устанавливаются и закрепляются в соответствии с разметкой спортивной площадки с помощью фиксаторов.
Так как данные ворота не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Техническая характеристика.

Размеры: Размер стороны профиля стоек  -  80мм; Высота  -  2м; Ширина  -  3м.

3. Комплектация.

	1. Боковина левая 
	2 шт.
	8. Болт М10х20
	16 шт.

	2. Боковина правая
	2 шт.
	9. Шайба 10
	16 шт.

	3. Перекладина
	2 шт.
	10. Болт М8х60 
	4 шт.

	4. Стяжка
	2 шт.
	11. Шайба 8
	4 шт.

	5. Скоба фиксатора
	8 шт.
	12. Колпачок защитный М10
	16 шт.

	6. Фланец фиксатора
	8 шт.
	13. Заглушка 80х80
	4 шт.

	7. Рукоятка фиксатора М10
	8 шт.
	14. Заглушка 40х40
	4 шт.



 4. Устройство изделия.

Ворота поставляются комплектом из двух ворот. Ворота  представляют собой сборно-разборную конструкцию из боковины левой и правой [1,2], перекладины [3], стяжки [4] и фиксаторов. Фиксаторы состоят из скоб фиксаторов [5], фланцев фиксаторов [6] и рукояток [7]. Все металлические элементы ворот покрыты порошковой краской.
Боковины [1, 2] представляют собой сварные конструкции, в своем составе боковины имеют присоединительные кронштейны для крепления перекладины [3], отверстия для крепления стяжки [4] и элементы для крепления сетки. На штанги боковин нанесена разметка соответствующая спортивному регламенту. Перекладина [3] крепится к боковинам с помощью крепежа [8,9,12] (см. рис.2). Стяжка крепится к боковинам [1,2] с помощью крепежа [10,11].
Перекладины [3] представляют собой отрезок профиля 80х80мм. В своем составе перекладина имеет отверстия для крепления к боковинам [1,2] и приварные элементы для крепления сетки. На перекладину нанесена разметка соответствующая спортивному регламенту и размещена информационная табличка.
Стяжки [4] представляет собой сварные конструкции. В своем составе стяжки имеют отверстия для крепления к боковинам [1,2] и элементы крепления сетки.
Фиксаторы ворот представляют собой сборно-разборную конструкцию из скоб фиксаторов [5], фланцев напольных [6] и рукояток фиксатора [7]. Фланцы напольные представляют собой пластины с резьбовым посадочным отверстием для фиксатора [7]. В своем составе фланцы имеют отверстия для крепления к полу с помощью анкеров или дюбелей (в комплект не входят).




Рисунок 1


Рисунок 2

5. Установка.

Установка должна проводиться на ровной поверхности очищенной от посторонних предметов.
Так как установка ворот производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2) Собрать ворота в соответствии со схемой (см. рис.1,2).
3) Правильно сделать отметки будущих отверстий на поверхности площадки под установку фланцев фиксаторов [6] (см. рис. 1).
4) Выполнить установку фланцев фиксаторов [6] по предварительной разметке таким образом, чтобы верхняя грань закладных пластин была заподлицо с поверхностью игровой площадки (см. рис. 1).
5) При отсутствии необходимости в использовании ворот они снимаются с фиксаторов [6].

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Установка протекторов (мягкой защиты) возлагается на заказчика.
Запрещается во время игры вандальское поведение игроков по отношению к изделию: умышленные удары по мягкой защите, провисание на сетке. Категорически запрещается эксплуатация ворот без их надежного закрепления на площадке с помощью фиксаторов.



7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Транспортировка ворот должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Ворота должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.

Ворота для гандбола и минифутбола (3,0х2,0х1,0м проф.труба 80х80мм) свободностоящие                             ГОСТ Р 55665-2013. признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие ворот требованиям ГОСТ Р 55665-2013 и ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации ворот 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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