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ТУ-9610-9654-51879206-2009г

ПАСПОРТ
Трибуна трехрядная 20 мест сиденье АВАНГАРД с ограждениями сзади и по бокам
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1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Трибуна трехрядная 20 мест сиденье АВАНГАРД с ограждениями сзади и по бокам» (далее трибуна), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.

Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для размещения зрителей (не более 20 человек) при проведении спортивных мероприятий. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              4250 мм

Ширина-                                                           2325 мм
Высота-                                                            1616 мм
Вес: общий вес -                                             385 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина тип 1
	2

	2
	Боковина тип 2
	2

	3
	Ограждение заднее тип 1
	2

	4
	Ограждение заднее тип 2
	1

	5
	Ограждение боковое
	2

	6
	Рама крепления сидений 1 и 2 ряда 
	4

	7
	Рама крепления сидений 3 ряд
	2

	8
	Панель пола правая
	2

	9
	Панель пола левая
	2

	10
	Ступень пола
	2

	11
	Болт М6х40
	80

	12
	Болт М8х80
	12

	13
	Болт М8х100
	4

	14
	Болт М8х110
	40

	15
	Болт М10х70
	8

	16
	Болт М12х70
	8

	17
	Гайка М6
	80

	18
	Гайка М8
	56

	19
	Гайка М10
	8

	20
	Гайка М12
	8

	21
	Шайба 6
	160

	22
	Шайба 8
	40

	23
	Шайба 10
	8

	24
	Шайба 12
	16

	25
	Шайба 6 гровер
	80

	26
	Шайба 8 гровер
	56

	27
	Шайба 10 гровер
	8

	28
	Шайба 12 гровер
	8

	29
	Заглушка 50х50
	8

	30
	Заглушка 20х20
	20

	31
	Заглушка 25х50
	60

	32
	Комплект сидений (белое-8шт., красное-6шт., синее-6шт.)
	1

	33
	Паспорт изделия
	1

	34
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
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Рисунок 3

4. Конструктивные особенности изделия.
Изделие представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из боковин [1,2], ограждений [3-5], рам крепления сидений [6,7], панелей пола и ступеней [8-10], сидений [32].
Боковины [1,2] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб 50х50 и 50х25мм. В своем составе боковины имеют отверстия для крепления с другими элементами трибуны, а также фланцы для фиксации трибуны на площадке (диаметр отверстий на фланцах – 13мм).

Ограждения [3-5] представляют собой сварные рамы из стальных труб 20х20мм.
Рамы крепления сидений [6,7] представляют собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из профильных стальных труб 50х25 и 25х25мм. В своем составе рама имеет отверстия для крепления к боковинам.
Панели поля и ступени [8-10] представляют собой сварные рамы из стальных труб 50х25 и 25х25мм зашитые листами ламинированной влагостойкой фанеры, толщиной 18мм, с противоскользящим покрытием.

Открытые торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие металла порошковая эмаль.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать боковины с полами и ступенями (см. рис.1-3).
2) Установить настилы сидений и ограждения.

3) Установить сидения: красные на первый ряд, синие на второй ряд, белые на третий ряд.
6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б
Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
