Консоль для подвесных снарядов (для 4-х элементов) усиленная
ТУ-9610-002-51879206-2009г

Руководство по эксплуатации

Консоль для подвесных снарядов (для 4-х элементов) усиленная
1. Назначение.

Консоль предназначена для подвешивания спортивного инвентаря (канатов, шестов для лазания, либо иных). Консоль устанавливается с помощью анкеров (в комплект не входят).
2. Технические характеристики.

Размеры: Ширина  -  3000мм; Вынос от стены  -  1500мм; Грузоподъемность  -  600кг.
3. Комплектация.

	1. Боковина 
	2 шт.

	2. Перекладина
	1 шт.

	3. Стяжка
	1 шт.

	4. Болт М12х80
	4 шт.

	5. Шайба 12
	4 шт.

	6. Болт М10х25
	8 шт.

	7. Болт М10х60
	2 шт.

	8. Шайба 10
	10 шт.

	9. Гайка М10
	8 шт.

	10. Заглушка 40х40 
	4 шт.

	11. Заглушка 60х60
	2 шт.

	12. Рым- гайка М12
	4 шт.


4. Устройство изделия.

Консоль представляет собой сборную конструкцию из двух боковин [1], перекладины [2], стяжки [3].
Перекладина выполнена из профильной трубы 60х60х3. Перекладина крепится к боковинам с помощью болтов [6, 7, 8]. В перекладине выполнены отверстия для подвешивания спортинвентаря через рым-гайки М12 [12]. Открытые торцы перекладины перед установкой должны быть закрыты заглушкой [11].
Боковины представляют собой сварные конструкции из профильной трубы 40х40 и фланцев из листовой стали. Для крепления стяжки [3] в боковинах предусмотрены резьбовые отверстия. Боковины имеют отверстия для крепления к стене и к перекладине.

Крепление стяжки происходит с помощью крепежа [7,8]. Открытые торцы боковин и стяжек закрыты заглушками [10].
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Рис. 1 Общий вид Консоли
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Рис. 2 Вид сверху 
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Рис. 3 Вид изометрия 
5. Установка.

Установку консоли следует производить на стену обладающей достаточной несущей способностью с помощью анкерных болтов (в комплект не входят).

6. Указание мер безопасности.

Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается нагружать консоль сверх допустимой грузоподъемности. На каждый узел подвеса не более 150 кг.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.

Эксплуатация и транспортировка консоли должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Консоль должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 

Консоль для подвесных снарядов (для 4-х элементов) усиленная признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие консоли требованиям  ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации консоли 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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