Тренажер (брусья) навесной для швед. стенки(металл)
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Тренажер (брусья) навесной для швед. стенки(металл)

1. Назначение.
Тренажер предназначен для выполнения различных общеразвивающих и укрепляющих спортивных упражнений в помещении. Навешивается на шведскую стенку с помощью крюков. 

2. Техническая характеристика.
Размеры: Диаметр трубы  -  33,5 мм; Длина  -  610 мм; Высота  -  410 мм; Вынос брусьев  -  410 мм.
3. Комплектация.
1. Боковина	2 шт.	
2. Стяжка	2 шт.	
3. Болт М8х60	4 шт.	
4. Шайба 8	4 шт.	
5. Защитный колпачок М8	4 шт.	
6. Заглушка на трубу 	4 шт.	

4. Устройство изделия.
Тренажер состоит из двух сварных боковин [1], соединенных между собой двумя стяжками [2], c помощью крепежа [3,4,5]. В своем составе боковины имеют крюки для навешивания на перекладины шведской стенки. Открытые торцы труб закрыты заглушками [6]. Тренажер отвечает санитарно-гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, предъявляемым к спортивному детскому инвентарю, характеризуются безопасностью и надежностью в эксплуатации.

5. Установка.
Навес тренажера  следует производить на закрепленную шведскую стенку обладающей достаточной несущей способностью , с помощью крюков.
6. Указание мер безопасности.
Крепежное соединение должно обеспечивать надежность тренажера при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация тренажера  на поврежденной шведской стенке.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка комплекса должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений.
Комплекс должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Тренажер (брусья) навесной для швед. стенки(металл) признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тренажера требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тренажера 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru