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Скамейка гимнастическая (деревян. ножки) Премиум.
(Код 9249-6742-6762-6782-7948-8503)

1. Назначение.
[bookmark: _GoBack]Скамейка гимнастическая предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования, для отдыха и выполнения гимнастических упражнений при общефизической подготовке. Может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях. Для производства использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Технические характеристики.
Скамейка гимнастическая соответствует следующим параметрам (см. Табл.№1):
Таблица №1
	Код
	9249
	6742
	6762
	6782
	7948
	8503

	Длина В, мм
	1500
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000

	Ширина, мм
	240
	240
	240
	240
	240
	240

	Высота, мм
	340
	340
	340
	340
	340
	340

	Размер Д, мм
	-
	-
	-
	1290
	1540
	1790


Допустимая нагрузка на скамейку не более 200 кг.
Срок службы зависит от интенсивности эксплуатации, но не менее 3 лет.

3. Комплектация.
Таблица №2
	
	Код
	9249
	6742
	6762
	6782
	7948
	8503

	№
	Наименование
	Ед. изм. (шт.)

	1
	Доска верхняя (сиденье)
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	2
	Доска нижняя (царга)
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Опора средняя
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	4
	Опора боковая
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	5
	Уголок 50х50
	8
	8
	8
	11
	11
	11

	6
	Саморез 4х30 
	32
	32
	32
	44
	44
	44

	7
	Паспорт изделия, шт. 
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	8
	Упаковка, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1



4. Устройство изделия.
Скамейка представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из доски сидения [1],   царги [2] и опор [3,4]. Детали скамьи соединяются между собой с помощью уголков [5] и саморезов [6]. Доска сидения [1] покрыта лаком, края и углы скруглены. Царга [2] и деревянные ножки [3,4] покрыты лаком.

Рисунок 1

5. Порядок сборки.
1. Покупая скамейку, убедитесь в комплектности изделия и в отсутствии внешних дефектов.
2. Сборку скамейки следует проводить вдвоем.
3. Установить опору среднюю [3] (при наличии в комплектации) на нижней доске [2] меньшим основанием трапеции посередине и зафиксировать уголком [5] на саморезы [6] (см. рис. 1, 2)
4. Аналогично установить опоры боковые [4] на нижней доске [2].
5. На верхнюю доску [1] устанавливаем собранную конструкцию нижней доской вверх. Фиксируем в местах крепления боковые опоры, и среднюю опору уголками [5] на саморезы [2].


Рисунок 2
6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. Запрещается эксплуатация скамейки при ослабленных элементах крепления.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка скамейки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Скамейка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Скамейка гимнастическая (деревян. ножки) Премиум (Код 9249-6742-6762-6782-7948-8503) признана годной к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие скамейки требованиям                                        ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации скамейки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 3 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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