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Стеллаж для хранения спортивного инвентаря.
6 полок 1000х400х1800мм.

1. Назначение.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Стеллаж для хранения спортивного инвентаря 6 полок 1000х400х1800мм» (далее cтеллаж), и дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия. Стеллаж представляет собой вспомогательное спортивное оборудование для хранения спортивного инвентаря и игрушек.
Стеллаж рекомендуется использовать в закрытых помещениях. Металлический каркас стеллажа покрыт порошковым покрытием. Полки из фанеры покрыты лаком на водной основе.

2. Технические характеристики.
Основные размеры тележки в мм:
-  Длина:                                                                                1000
-  Ширина:                                                                             400
-  Высота                                                                                1800
[bookmark: _GoBack]-  Масса, кг не более                                                               43

3. Комплектация.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина 
	2

	2
	Полка в сборе
	6

	3
	Болт М8х45
	24

	4
	Шайба 8
	24

	5
	Заглушка 25х25
	8

	6
	Паспорт изделия
	1

	7
	Упаковка (п\э плёнка)
	1



4. Устройство изделия.
Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из следующих основных частей: Боковин [1] и Полок [2]. 
Боковины [1] представляют собой цельносварные рамы, выполненные из профильной трубы 25х25. В своем составе боковины имеют отверстия для крепления полок [2] с помощью крепежа [3,4]. Боковины покрыты порошковой краской.
Полки [2] представляют собой сборно-разборные конструкции выполненные из плоских цельносварных рам и настила из фанеры. Сварные рамы полок выполнены из профильных труб 25х25. В своем составе рамы имеют резьбовые отверстия для крепления к боковинам [1]. Настил выполнен из листовой березовой фанеры толщиной 12мм. Настил и рамы скреплены между собой с помощью саморезов. Рамы покрыты порошковой краской. Настил покрыт лаком на водной основе.
Открытые торцы труб боковин должны быть при монтаже закрыты заглушками [5]. 

5. Установка.
Ответственность за установку стеллажа возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию изделия:
1) Собрать стеллаж с помощью штатного крепежа [3,4] (см. рис. 1)
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности.
Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
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Рисунок 1

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров). 
Запрещается на тележке хранить тяжеловесные грузы с нагрузкой на полку более 50кг 
Категорически запрещается вставать, облокачиваться и залезать  на стеллаж.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка стеллажей должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. стеллаж должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Стеллаж признан годным к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие тумб требованиям   ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тумб 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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