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Трибуна двухрядная 24 мест с козырьком
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1. Общие положения.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Трибуна двухрядная 24 мест с козырьком» (далее трибуна), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Трибуна представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, она предназначена для  размещения зрителей при проведении спортивных мероприятий. Для защиты от осадков и солнечного света трибуна оснащена навесом. Устанавливается  на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.
Габаритные размеры, мм:
Длина-                                                              6500
Ширина по навесу-                                          2060
Ширина по основанию-                                   1710
Высота-                                                            2300
Вес: -                                                                         600 кг.

3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Боковина тип 1
	4

	2
	Боковина тип 2
	1

	3
	Столб передний
	5

	4
	Столб задний
	5

	5
	Стяжка на столбы задняя
	4

	6
	Арка  козырька тип 1
	2

	7
	Арка  козырька тип 2
	3

	8
	Рама для монтажа сидений тип 1
	2

	9
	Рама для монтажа сидений тип 2
	2

	10
	Рама пола с настилом тип 1
	1

	11
	Рама пола с настилом тип 2
	1

	12
	Перемычка центральная навеса 
	4

	13
	Стяжка  козырька навеса тип 1
	2

	14
	Стяжка  козырька навеса тип 2
	2

	15
	Лист Сотовый поликарбонат 6х1590х2094
ЦВЕТ БИРЮЗА 
	2

	16
	Лист Сотовый поликарбонат 6х1630х2094

ЦВЕТ БИРЮЗА
	2

	17
	Кресло 
	24

	18
	Болт М8х50
	48

	19
	Болт М8х60
	12

	20
	Болт М8х90
	36

	21
	Шайба 8 
	108

	22
	Гайка М8
	94

	23
	Болт М10х70
	22

	24
	Болт М10х80
	55

	25
	Гайка М10
	42

	26
	Шайба 10
	42

	27
	Шайба 10 увелич
	30

	29
	Болт М6х70
	32

	30
	Болт М6х60
	10

	31
	Болт М6х60
	10

	32
	Болт М6х40
	10

	33
	Болт М6х20
	4

	34
	Гайка М6 
	24

	35
	Шайба М6
	70

	36
	Саморез кровельный 5.5х25
	80

	37
	Термошайба ЦВЕТ БИРЮЗА
	72

	38
	Профиль соединительный разъемный 2,1
	4

	39
	Профиль торцевой 3,2 м цвет бирюза
	2

	40
	Заглушка 40х25
	42

	41
	Паспорт изделия
	1

	42
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2

4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую, из боковин [1,2], столбов [3,4], стяжек [5], арка  [6], [7], Рам сидений [8],[9] стяжка козырька [13],[14] и листов сотового поликарбоната образующих кровлю [9].

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать металлический каркас трибуны (см.рис.1-2).

2) Смонтировать листы сотового поликарбоната с помощью крепежа по месту саморезами кровельными с использованием термошайб с шагом 300-350 мм в соответствии с требования Приложения 1.

3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.

Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 


Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 


Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
