Стойки для прыжков в высоту h-2,2м (комплект 2шт) со шкалой.
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Стойки для прыжков в высоту h-2,2м (комплект 2шт) со шкалой.

1. Назначение.
Стойки предназначены для поддержания планки при выполнении прыжков в высоту при проведении тренировок и соревнований на любительском уровне взрослых спортсменов и детей в закрытых помещениях.
Стойки устанавливаются на горизонтальную поверхность и имеют покрытие, защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения. Так как данные стойки не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование их при проведении  профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.
Размеры: Диаметр стойки - 20 мм; Размер профиля ножек - 40х25 мм; Минимальная высота планки - 500 мм; Максимальная высота планки-2200 мм.
3. Комплектация.
	1. Крестовина
	2 шт.
	4. Фиксатор М6
	4 шт.

	2. Бегунок
	2 шт.
	5. Заглушка 40х25
	6 шт.

	3. Стойка с линейкой
	2 шт.
	6. Заглушка 20
	2 шт.



4. Устройство изделия.

Стойки представляют собой сборно-разборную конструкцию состоящую из следующих основных элементов: крестовина [1]; бегунок [2]; стойка с линейкой [3].
Крестовина [1] представляет собой сварную Т-образную конструкцию из профильных стальных труб 40х25 и покрытую порошковой краской. В своем составе крестовина имеет посадочное место в котором фиксируется стойка [3] при помощи фиксатора [4]. Свободные торцы труб крестовины при установке закрыть полиэтиленовыми заглушками [5].
Бегунок [2] представляет собой сварную конструкцию, имеющую в своем составе резьбовое гнездо для фиксации на стойке [3] и площадку для установки планки на выбранной высоте. Бегунок покрыт порошковой краской.
Стойка [3] представляет собой отрезок стальной трубы, который своей нижней частью закрепляется на крестовине с помощью фиксатора [4]. На стойке в свою очередь на выбранной высоте фиксируется бегунок [2] с помощью воротка [4]. На поверхности стойки нанесена шкала высот с разметкой от 500 мм до 2200 мм. Открытый торец стойки при установке закрыть заглушкой [6].

Рисунок 1
5. Установка.
Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. Стойки устанавливаются перед зоною приземления. Расстояние между ними выбирается в зависимости от длины планки. В крестовины [1] устанавливаются стойки [3] и фиксируются воротками [4]. На обеих стойках фиксируются воротками [4] бегунки [2] на заданной высоте, таким образом чтобы планка лежала строго в горизонтальной плоскости не допуская перекосы.

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации необходимо проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции стоек.
Внимание!!! Зона приземления спортсмена после прыжка должна быть закрыта матами во избежание получения им травм.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка стоек должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Стойки должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке.
Стойки для прыжков в высоту h-2,2м (комплект 2шт) со шкалой признаны годными к эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие стоек требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации стоек 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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