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Стенка гимнастическая шведская
ТУ-9619-015-518792106-2003 г.

ПАСПОРТ

[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Внимание! Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности, содержащимися в настоящем паспорте.

1. Общие положения
Настоящее руководство служит для ознакомления с правилами сборки, монтажа, эксплуатации и хранения стенки гимнастической шведской.

Стенка гимнастическая шведская (далее - ШС) предназначена для детей младшего, среднего и старшего возраста в качестве вспомогательного оборудования. ШС может использоваться в закрытых помещениях детских, учебных, спортивных и культурно-развлекательных заведений, а также в домашних условиях для выполнения развивающих и общеукрепляющих упражнений, игр и развлечений детей, для занятий лечебной физкультурой и общефизической подготовкой, развития вестибулярного аппарата.

Для производства ШС использованы экологически чистые и безопасные для людей и окружающей среды материалы.

2. Технические характеристики.

ШС производится пяти видов (см. табл.№1).
Таблица №1
	Высота, мм

(Клеёная)
	2300
	2400
	2600
	2800
	3200

	Высота, мм
	2300
	2400
	2600
	2800
	3200

	Ширина, мм
	800
	800/1000
	800/1000
	800/1000
	800/1000

	Масса, кг
	10
	10,0/10,7
	11,0/11,7
	12,0/12,7
	14,0/14,7


Для производства боковых стоек используются хвойные породы древесины, для производства перекладин - твёрдые породы древесины.

Допустимая нагрузка на ШС не более 100 кг.

Срок службы ШС зависит от интенсивности эксплуатации, но не менее 3 лет.
3. Комплектность.
Таблица №2
	Наименование\Размер
	2300
	2400
	2600
	2800
	3200

	Стойка боковая, шт. (поз.1)
	2
	2
	2
	2
	2

	Перекладина, шт. (поз.2)
	9
	9
	10
	11
	12

	Уголок крепления, шт. (поз.3)
	4
	4
	4
	4
	4

	Саморезы 4х60, шт. (поз.А)
	18
	18
	20
	22
	24

	Саморезы 4,5х30, шт. (поз.В)
	8
	8
	8
	8
	8

	Паспорт, шт. 
	1
	1
	1
	1
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

ШС представляют собой сборную конструкцию, состоящую из 2-х боковых стоек (поз.1) соединяемых между собой перекладинами (поз.2) с помощью саморезов (поз.А). Также в состав входят уголки крепления которые крепятся к ШС с помощью саморезов (поз.В) (см. рис. 1).
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Рис. 1 Общий вид изделия.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.
Для удобства транспортировки ШС поставляется потребителю в разобранном виде. 
ШС устанавливается в закрытых помещениях. Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного в зале.

Необходимо обеспечить надежность крепления элементов комплекса к стене. Для крепления уголков к стене используйте крепёж с учетом фактического исполнения и состояния стен, рекомендуется применять анкерные болты диаметром не менее 8 мм (в комплект не входят). Перед креплением уголков к стене необходимо рассверлить отверстия в них под диаметр используемого крепёжа.
Так как установка перекладины производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий (рис. 1 и табл. №2):
1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2. Установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

3. Расположить боковые стойки (поз.1) на ровной горизонтальной поверхности отверстиями (поз. С) вверх.

4. С учетом фактического строительного исполнения помещения, необходимо выбрать уровни крепления уголков к стене. Нижние уголки рекомендуется размещать примерно на расстоянии 200 мм от уровня пола. Закрепить уголок крепления (поз. 3) на боковых стойках с помощью саморезов 4,5х30 (поз.В) на одинаковом расстоянии от края боковин.

5. Вставить перекладины (поз.2) в отверстия (поз. С) одной из боковых стоек.

6. Состыковать конструкцию с другой боковой стойкой наложением стойки сверху.

7. Положить конструкцию на пол отверстиями (поз. D) вверх.

8. Зафиксировать каждую перекладину саморезом 4х60 (поз.А), предварительно рассверлив перекладину сверлом диаметром 3 мм через отверстия (поз. D).

9. Установить собранную конструкцию вертикально, на ровную поверхность, вдоль выбранной стены помещения на расстоянии примерно 50 мм от нее.

10. По фактическому месту расположения ШС в сборе, маркером произвести разметку мест крепления уголков к стене.

11. Просверлить по разметке на стене отверстия, используя сверло диаметром соответствующим диаметру используемого крепёжа.

12. Закрепить ШС к стене с помощью анкеров (в комплект не входят).

13. Приложить необходимые усилия для проверки устойчивости конструкции, вертикальность и горизонтальность установки проверить с помощью строительного уровня.

6. Указание мер безопасности

Не допускается установка изделия на неровные и/или непрочные поверхности.

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед установкой и в процессе эксплуатации зону под спортивным снарядом настоятельно рекомендуется застилать матами (в комплект не входят).
В зависимости от требуемой площади выстилания можно применять несколько матов различных размеров, а также, исходя из толщины мата, можно достигать требуемой степени мягкости зоны приземления.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, а также надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается.

При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется допускать к занятиям на ШС детей без предварительной консультации с медицинским работником.

Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).
Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на изделие.
Категорически запрещается эксплуатация изделия без надёжного крепления к стене.
При занятии детей на ШС они должны держаться за поручни, во избежании падения и травм.
На изделии одновременно должен заниматься только один человек.

Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое как умышленные удары по изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.
Во избежании нарушений надёжности ШС в процессе эксплуатации не допускается самостоятельно изготавливать и устанавливать перекладины из материалов, не отвечающих требованиям данного руководства.

ШС должна ежедневно осматриваться, саморезы подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил сборки и монтажа, условий эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о рекламациях.

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней. Предложения по улучшению продукции, замечания и претензии по качеству изделия просим направлять в отдел маркетинга предприятия изготовителя.
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