	[image: image1.png]A\ AHAZIMTUKA

®ABPUKA CMOPTUBHOTO WHBEHTAPA




Упор для ног для метания ядра тренировочный
ТУ-9610-003-51879206-2009г

ПАСПОРТ

Упор для ног для метания ядра тренировочный


	


[image: image2.jpg]



1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Упор для ног для метания ядра тренировочный» (далее упор), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
Упор для ног представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, он предназначен для выполнения толкания ядра при проведении соревнований. Устанавливается на открытом воздухе, имеет покрытие, защищающее его от осадков или ультрафиолетового излучения.
2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:
Длина-                                                              1250 мм
Ширина-                                                            290 мм
Высота-                                                             85 мм
Вес: общий вес - 13,6 кг.

3. Комплектность Упора для ног.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Упор для ног в сборе
	1

	2
	Паспорт изделия
	1

	3
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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Рисунок 1
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Рисунок 2
4. Конструктивные особенности изделия.

Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса [1] и покрывного листа [2].

Каркас [1] представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из стальных профилей. Каркас имеет в своем составе отверстия для закрепления на обруче для толкания ядра.
Покрывной лист [2] представляет собой лист ламинированной фанеры. Он крепится к каркасу [1] саморезами.
5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Смонтировать упор для ног на обруче для толкания ядра с помощью крепежа (в комплект не входит).
2) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

6. Указание мер безопасности

Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться.
Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.

Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.
9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
