Крепление для коней, козлов (со скрытым креплением  для пола)
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации

Крепление для коней, козлов (со скрытым креплением  для пола) арт. 9327
1. Назначение.
Крепление предназначено для фиксации на полу гимнастических коней и козлов. Фиксируется в пол с помощью саморезов (деревянный пол), в случае бетонного пола дюбелей (в комплект не входят). Фиксация крепления происходит с помощью талрепа.

2. Технические характеристики.
Размеры: Длина цепи - 900 мм; Прижимное усилие - 300кг; Масса комплекта - 550гр.
3. Комплектация.
	1. Талреп крюк-крюк М10 
	1 шт.

	2. Цепь L=900
	1 шт.

	3. Пластина
	1 шт.

	4. Саморез 
	6 шт.



4. Устройство изделия.
Крепление предназначено для фиксации к полу гимнастических коней и козлов. Крепление состоит из пластины с убирающимся крюком (устанавливается вровень с полом и в не рабочем состоянии не мешает спортсменам заниматься в спортивном зале), цепи (длиной 900мм) и талрепа.. Цепь крепления фиксируется на ответном крюке в корпусе козла (коня). Пластина крепления фиксируется в пол с помощью саморезов или дюбелей.
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5. Установка.
Установку крепления следует производить на ответный крюк корпуса коня или козла. Монтаж пластины следует выполнить на деревянный пол с помощью саморезов [4] или на бетонный с помощью дюбелей               (в комплект не входят), пол должен обладать достаточной несущей способностью.
6. Указание мер безопасности.
Максимальное усилие при затяжке  -300кг.
Крепежное соединение фланца к полу должно обеспечивать надежность при эксплуатации. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить.
7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Эксплуатация и транспортировка крепления должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Крепление должно храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.
8. Свидетельство о приемке.
Крепление для коней, козлов (пластина, цепь, талреп) признано годным к эксплуатации  Изготовитель гарантирует соответствие крепления требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации крепления 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет. Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения  правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.
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