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1. Общие положения.

	Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —« Большие брусья воркаут с упорами для отжиманий» (далее Брусья), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.
	Брусья  представляют собой уличное  спортивное оборудование , они предназначены  для занятий уличной гимнастикой . Устанавливаются  на открытом воздухе, имеют покрытие , защищающее их от осадков или ультрафиолетового излучения.  Установка брусьев производится путем бетонирования опорных столбов в грунт на глубину не менее 500мм 





2. Технические характеристики.

	Габаритные размеры брусьев , мм:
  Длина-                                                              2141 мм
	Ширина-                                                            741 мм
  Высота в установленном виде -                     820 мм
           
 	
            Вес:	общий вес -                                            95 кг.


3. Комплектность Брусьев.

	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Стоб опорный
	4

	2
	Модуль брусьев воркаут
	1

	3
	Хомут Воркаут (с крепежом)
	4

	4
	Заглушка на столб
	4

	5
	Паспорт изделия
	1

	6
	Упаковка (п\э плёнка)
	1
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4. Конструктивные особенности изделия.

	Конструкция изделия представляет собой сборно-разборную конструкцию состоящую из столбов [1], модуля брусьев [2], хомутов [3], заглушек [4].
Столбы представляют собой сварную конструкцию из трубы стальной наружными диаметром  89мм и арматуры под бетонирование 
Модуль брусьев представляет собой цельносварную конструкцию из труб стальных диаметром 42мм и 34мм. В своем составе брусья имеют отверстия для крепления хомутов [3] 
Хомуты представляют собой сборно-разборную конструкцию из двух полуколец  соединенных с помощью болтового соединения. В составе Каждого полукольца имеется паз для стыковки с перекладинами модуля брусьев 
Все металлические элементы снаряда покрыты цинкосодержащим грунтом с последующим порошковым окрашиванием. Открытые торцы столбов закрыты пластиковыми заглушками [4]

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

	Ответственность за установку изделия возлагается на заказчика, как лица, ответственного за эксплуатацию спортивного оборудования, установленного на площадке
	
	Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1) Выполнить разметку на площадке под  бетонирование  опорных столбов. Собрать снаряд  согласно рис.1.
2) Выполнить бетонирование опорных столбов на глубину не менее 500мм.
3) Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
6. Указание мер безопасности

	Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
	Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.  Хомуты [3] еженедельно должны проверяться на предмет надежности фиксации резьбовых соединений, при необходимости выполнять протягивание резьбовых соединений на хомутах
	Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
	Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).





	7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

	Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, болты подтягиваться	
          Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.  
	Изделие  должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя  на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим  периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

	Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения. 
	Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
	Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 	Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

	В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.

ООО «ФСИ «Аналитика»
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	Тел/факс. (846)377-57-00, 377-56-77, 377-56-78(84)  
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