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Внимание!

Прежде чем начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с правилами его сборки, установки, эксплуатации, транспортировки, хранения, а также с указаниями мер безопасности содержащимися в настоящем паспорте.

1. Общие положения.

Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции —«Щит баскетбольный 700х700мм навесной на швед. стенку фанера» (далее «щит»), и дает общее представление о конструкции спортивного снаряда и требованиях к эксплуатации изделия.

Щит является дополнительным спортивным оборудованием для игры в баскетбол и предназначен для проведения соревнований и тренировок по баскетболу в залах и на улице. Щит устанавливается на различных шведских стенках производства ООО «ФСИ Аналитика». При установке на изделия других производителей, изготовитель щита снимает с себя ответственность и гарантийные обязательства.

Так как данное изделие не являются профессиональным спортивным оборудованием, использование его при проведении профессиональных соревнований не рекомендуется.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры:


Толщина — 18 мм; Высота — 700 мм; Ширина — 700 мм.


Масса изделия (без доп. упаковки) — 5 кг.
3. Комплектность.
	№ п\п
	Обозначение
	Кол-во, шт.

	1
	Щит с аппликацией
	1

	2
	Крюк
	2

	3
	Саморез 4х16
	4

	4
	Паспорт изделия
	1

	5
	Упаковка (п\э плёнка)
	1


4. Конструктивные особенности изделия.

Изделие представляет собой сборную конструкцию и состоит из фанерного щита и двух металлических оцинкованных крюков.


Щит изготавливается из цельного лист белой ламинированной фанеры размером 700х700мм, толщиной 18 мм.


 На щите, пленкой красного цвета шириной 50 мм, нанесена разметка по периметру щита и по центру в виде рамки.


Для обеспечения подвески изделия на перекладины шведской стенки, на оборотной стороне 4-мя саморезами 4х16 мм крепятся два металлических оцинкованных крюка.

Изделие упаковано в п\э плёнку. По желанию заказчика, за дополнительную плату, возможна дополнительная упаковка изделия в каркас изготовленный из обрезной доски.


На изделии возможна установка различных баскетбольных колец с сеткой, а также комплекта мягкой защиты нижней части щита. Кольца, сетка и мягкая защита в стандартную комплектацию изделия не входят, и поставляются, по желанию заказчика, за дополнительную плату.

5. Правила сборки, установки и эксплуатации изделия.

Изделие поставляется в уже собранном виде и крепится к шведской стенке заказчиком самостоятельно.

Так как установка изделия производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.

2. Сборка и установка должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.

3. Распаковать баскетбольный щит возле изделия (шведской стенки), на котором он будет располагаться.

4. Установить на щит баскетбольное кольцо с сеткой (в комплекте не идёт).

5. Перевернуть изделие крюками вверх.

6. Прижать к перекладине шведской стенки и закрепить изделие крюками за нее. 

7. По окончании установки изделия, нужно проверить её надежность, создав на нем требуемую нагрузку.

8. С помощью строительного уровня и отвеса проверить правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
9. Демонтаж выполнить в обратном порядке.
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6. Указание мер безопасности

Во избежание порчи изделия и получения травм, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.


Перемещение изделия необходимо производить навесу в горизонтальном положении, или на специальной тележке (в комплекте не идёт).


Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.


Категорически запрещается эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).


Категорически запрещается залезание и провисание на элементах конструкции изделия.

Категорически запрещается во время эксплуатации изделия зависание на баскетбольном кольце.

Необходимо периодически проверять состояние поверхности изделия, она не должна иметь сколов, трещин, задиров.


Не допускается установка (подвеска) изделия на перекладины шведской стенки имеющей трещины, или другие явные дефекты.


Запрещается во время занятий вандальское поведение занимающихся по отношению к спортивному оборудованию, такое, как умышленные удары по изделию.
7. Условия эксплуатации, транспортировки и хранения.

Изделие должно ежедневно осматриваться и проверяться на предмет повреждений, крепёж подтягиваться.


Эксплуатация и транспортировка изделия должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, так же следует исключить возможность механических повреждений.


Изделие должно храниться (до установки в упаковке производителя) в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя и грузополучателя на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия  агрессивных сред. Необходим периодический уход за поверхностью изделия, протирка от пыли и загрязнений.

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения мер безопасности, правил и условий сборки, установки, эксплуатации, транспортирования и хранения, приведенных в данном руководстве. 
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества. 

9. Сведения о рекламациях

В случае обнаружения дефектов и неисправностей изделия, Заказчик имеет полное право предъявить рекламацию в течении 30 дней с момента получения изделия, а Изготовитель обязуется удовлетворить требования по рекламации в течении 30 дней с момента получения последней.
ООО «ФСИ «Аналитика»

Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,

поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru 
Сайт компании: www.sfsi.ru
