Пьедестал победителей на 3 места (деревянный).
ТУ-9610-002-51879206-2009г
Руководство по эксплуатации
Пьедестал победителей на 3 места (деревянный).

1. Назначение.
[bookmark: _GoBack]Пьедестал является вспомогательным спортивным оборудованием и предназначен для проведения церемонии награждения при проведении спортивных мероприятий для взрослых спортсменов и детей. Опорная поверхность тумб пьедестала покрыта тесненной фанеры.

2. Техническая характеристика.
Размеры:
	Тумба Место "3"
	Тумба Место "2"
	Тумба Место "1"

	Длина -600мм
	Длина -600 мм
	Длина -600 мм

	Ширина - 500 мм
	Ширина - 500 мм
	Ширина - 500 мм

	Высота - 300 мм
	Высота - 430 мм
	Высота - 550 мм



3. Комплектация.
	1. Панель опорная 600х500
	3 шт.
	8.   Панель лицевая место "3" 600х285
	1 шт.

	2. Панель лицевая место "1" 600х535
	1 шт.
	9.   Панель боковая "3" 476х285
	2 шт.

	3. Панель боковая место "1" 476х535
	2 шт.
	10. Панель задняя место "3" 600х185
	1 шт.

	4. Панель задняя место "1" 600х435
	1 шт.
	11. Саморез с пресс шайбой 4х16
	192 шт.

	5. Панель лицевая "2" 600х415
	1 шт.
	12. Уголок мебельный 30х30
	48 шт.

	6. Панель боковая "2" 476х415
	2 шт.
	
	

	7. Панель задняя место "2" 600х315
	1 шт.
	
	



4. Устройство изделия.
Конструкция тумб пьедесталов представляет собой сборно разборные конструкции конструкции из березовой фанеры. Сборка тумб осуществляется с помощью мебельных уголков и саморезов (См.рис.1, 2, 3). Настилы выполнены с использованием березовой влагостойкой фанеры с противоскользящей сеткой. 

Рисунок 1



Рисунок 2


Рисунок 3



5. Установка.
Установка тумб  пьедестала должна проводиться на ровном и прочном полу, отчищенном от посторонних предметов.
Во избежание травм и порчи изделия, сборка, установка, демонтаж и перемещение изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами. Перед началом эксплуатации на каркасы следует установить заглушки [6].

6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения, надежность и правильность установки изделия в  горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. При обнаружении каких-либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.
Не рекомендуется эксплуатация изделия детьми без наблюдения за ними взрослых специалистов (родителей, учителей, тренеров).

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
Транспортировка пьедетала должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. Пьедестал должен храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Пьедестал победителей на 3 места (деревянный) признан годным к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие пьедестала  требованиям ТУ 9610-002-51879206-2009 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тумб 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________

Упаковщик________________________

Контролер ОТК____________________

ООО «ФСИ «Аналитика»
Юридический адрес: 443532 Самарская обл., Волжский р-он,
поселок Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, д. 16 Б

Тел/факс. (846)212-99-83
Электр.почта: e-mail: sales@sfsi.ru
Сайт компании: www.sfsi.ru 
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