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1. Назначение.
Настоящий Паспорт (руководство) содержит краткое техническое описание продукции — «Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт                                                                                                                              »(далее - Тележка), что дает общее представление о конструкции и требованиях к эксплуатации изделия.
Тележка представляет собой вспомогательное спортивное оборудование, которое предназначено для перевозки и хранения тренировочных барьеров в количестве 30 шт. Металлический каркас выполнен из гальванизированной стали. Для удобства перемещения тележка оснащена колесами
  

2. Техническая характеристика.
Размеры:   Высота -  916мм; Длина - 1809мм; Ширина -1127мм; 
3. Комплектация.
	1. Боковина Левая 
	1 шт.

	2. Боковина Правая
	1 шт.

	3. Ручка
	1 шт.

	4. Стяжка поперечная
	1 шт.

	5.Нижняя перекладина  
	2шт.

	6. Винт М10х20
	24шт.

	7. Шайба М10
	24шт.

	8. Гайка М10
	24шт.

	9. Колесо поворотное
	2шт.

	10. Колесо неповоротное
	2шт.


                                         
 4. Устройство изделия.
          Тележка  поставляется комплектом из Боковин левой и правой [1,2 ], ручки [3], стяжки поперечной [4], нижних перекладин [5]   . Боковины представляют собой сварные конструкции из стального листа толщиной 3мм. Ручка представляет собой сварную конструкцию из стального листа 3мм и стальной трубы наружным диаметром 25мм. Стяжка нижняя и нижние перекладины выполнены из стального листа 3мм. Все элементы конструкции соединяются между собой с помощью крепежа [6,7,8].  Все металлические элементы тележки покрыты гальваническим покрытием. 
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Рисунок 1

5. Установка.

Установка должна производиться на ровной и твердой поверхности.
	Так как установка тележки производится заказчиком необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Во избежание травм и порчи изделия, установка, демонтаж и перемещение элементов изделия должна проводиться не менее чем 2 взрослыми (не моложе 18 лет) специалистами.
2. Собрать тележку   (см.рис.1)  с помощью крепежа [6-8]


6. Указание мер безопасности.
Перед началом эксплуатации проверить все крепежные соединения. Надежность и правильность установки изделия в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При обнаружении каких либо неисправностей эксплуатацию изделия прекратить. 
Запрещается эксплуатация тележки детьми.

7. Сведения об эксплуатации, транспортировке и хранении.
  Транспортировка тележки должна осуществляться в условиях, исключающих воздействие избыточной влажности, агрессивных сред, а также исключить возможность механических повреждений. тележка должна храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях грузоотправителя при температуре от 0 до 30оС на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, при условии защиты изделий от прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и действия агрессивных сред.

8. Свидетельство о приемке 
Тележка для транспортировки барьеров вместимостью 30шт признана годной к эксплуатации.  Изготовитель гарантирует соответствие тележки  ТУ 9610-007-51879206-2014 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации тележки 12 месяцев со дня продажи. Срок службы не менее 4 лет.
 Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные при перевозке или из-за несоблюдения 	 правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве.

Дата изготовления _________________
Упаковщик________________________
Контролер ОТК____________________  
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